WS01000010,Ohjattu langattoman laitteen asennus
WS01000040,2.02
WS02010010,Tervetuloa
WS02010020,Tervetuloa Ohjattuun langattoman laitteen asennukseen
WS04000010,IP-osoitteen määritys
WS04000020,Määritä langattoman laitteen IP-osoite
WS04000030,Hanki IP-osoite automaattisesti.
WS04000050,Aseta staattinen IP-osoite
WS04000060,IP-osoite
WS04000070,Aliverkon peite
WS04000080,Yhdyskäytävä
WS05020010,Langattoman verkon nimi
WS05020020,Anna langattoman verkon nimi, johon laite liitetään.
WS05020030,Nimi (SSID)
WS05020040,Tämä on Ad-hoc-verkko. Siinä ei ole tukiasemaa.
WS05020060,Kanava
WS05030010,Etsitään langattomia verkkoja...
WS05040010,Käytettävissä olevat langattomat verkot
WS05040020,Valitse etukäteen tarkastettu SSID.
WS05040040,Nimi (SSID)
WS05040050,Kanava
WS05040060,Langaton tila
WS05040070,Signaali
WS05040080,Tukiasema
WS05040090,Ad-hoc-verkko
WS05040100,Jos SSID (langattoman tukiaseman tunniste) ei näy tässä luettelossa tai se on piilotettu, se voidaan ehkä silti määrittää napsauttamalla ”Lisäasetukset”-painiketta.
WS05040110,802.11b/g (11 Mb/s / 54Mb/s)
WS05040120,802.11b (11 Mb/s)
WS05040130,802.11g (54 Mb/s)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,HUOMIO!
WS05060020,Tämä langaton verkko ei ole suojattu. Siinä ei käytetä suojattua todentamista tai salausta.
WS05060030,Haluatko jatkaa asennusta?
WS05060040,Nimi (SSID):
WS06000010,Todentamismenetelmä ja salaustila
WS06000020,Määritä todentamismenetelmä ja salaustila.
WS06000030,Todentamismenetelmä
WS06000040,Salaustila
WS06000050,Verkkoavain
WS06000070,Nimi (SSID):
WS06000080,Sisäinen todennusmenetelmä
WS07000010,Langattoman verkon asetusten vahvistus
WS07000020,Lähetä seuraavat asetukset laitteelle napsauttamalla ”Seuraava”
WS07000060,Yhteystila
WS07000070,Infrastruktuuri
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Nimi (SSID)
WS07000150,Automaattinen
WS07000190,IP-osoite
WS07000200,Aliverkon peite
WS07000210,Yhdyskäytävä
WS07000220,Kanava
WS07000230,Todentamismenetelmä
WS07000240,Salaustila
WS07000270,Muuta IP-osoite
WS07000280,Sisäinen todennusmenetelmä
WS08010010,Lähetetään asetuksia ...... Odota...
WS21000010,Käyttäjätodennus
WS21000020,Määritä todentamismenetelmä ja salaustila.
WS21000030,Nimi (SSID):
WS21000040,Käyttäjätodennus
WS21000050,Käyttäjänimi
WS21000060,Salasana
WS43000000,Verkkoavaimen määritys
WS43000010,Anna aiemmin tarkistamasi verkon salausavain.
WS43000020,Verkon todennus- ja salaustyyppi tunnistetaan automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse tehdä muuta kuin kirjoittaa verkkoavain.
WS44000010,Sertifikaatin määritys
WS44000020,Määritä asiakassertifikaatin ja palvelinsertifikaatin tarkistus
WS44000030,Nimi (SSID):
WS44000040,Asiakasvarmenne
WS44000050,Palvelimen varmenteen vahvistaminen
WS44000051,Ei vahvistusta
WS44000052,Myöntäjän varmenne
WS44000053,Myöntäjän varmenne + palvelimen tunnus
WS44000060,Palvelimen tunnus
WS46000010,Yhteyden muodostaminen verkkoon epäonnistui
WS46000020,Vahvista seuraavat ja napsauta Yritä uudelleen.
WS46000230,Langatonta tukiasemaa/reititintä ei löydy. (TS-02)
WS46000240,Kokeile seuraavia toimia:
WS46000250,- Tarkista, että olet valinnut oikean SSID:n (verkon nimen) ja että olet antanut oikean verkkoavaimen.
WS46000260,- Tarkista, että langaton tukiasema/reititin ei käytä mitään ylimääräistä suojausasetusta, kuten MAC-osoitteen suodatusta.
WS46000270,- Kokeile siirtää laite lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä.  Kun verkkoyhteys on muodostettu, sinun tulisi pystyä siirtämään se takaisin aikaisempaan paikkaan
WS46000280,MAC-osoite:
WS46000330,Laite ei pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan tukiasemaan/reitittimeen. (TS-03)
WS46000340,- Tarkista, että olet valinnut oikean SSID:n (verkon nimen) ja että olet antanut oikean verkkoavaimen.
WS46000350,- Jos et tiedä näitä tietoja, lue langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajan tai myyjän toimittamia ohjeita.
WS46000430,Langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on havaittu todennus/salausmenetelmää, jota ei tueta. (TS-04)
WS46000440,- Langaton tukiasemasi/reitittimesi käyttää todennus/salausmenetelmää, jota laite ei tue. Tarkista, että olet valinnut oikean SSID:n (verkon nimen)
WS46000530,Annettu SSID ja verkkoavain ovat virheelliset. (TS-05)
WS46000540,- Tarkista, että olet valinnut oikean SSID:n (verkon nimen) ja että olet antanut oikean verkkoavaimen.
WS46000630,Annetut langattoman verkon suojaustiedot ovat virheelliset. (TS-06)
WS46000640,- Tarkista valitsemasi todennus/salausmenetelmä ja varmista, että annoit oikean verkkoavaimen
WS50000010,Asennuksen vahvistus
WS50000020,Tietokoneen tai langattoman tukiaseman langattoman verkon asetukset tunnistetaan automaattisesti asennuksen aikana. Pyydä vahvistus verkonvalvojalta ennen langattoman laitteen liittämistä yritysverkkoon.
WS50000030,Tarkistettu ja vahvistettu
WS51000010,Tietokoneen nykyisten langattoman verkon asetusten tunnistus
WS51000020,Tietokoneen tai langattoman tukiaseman langattoman verkon asetukset on tunnistettu.
WS51000030,Tunnistettu langattoman verkon nimi (langattoman tukiaseman/reitittimen nimi):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Haluatko muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä näitä asetuksia?
WS51000060,Kyllä
WS51000070,Ei
WS98050010,Verkkoavain ei kelpaa
WS98050020,(ASCII WEP-avain)
WS98050030,WEP-avaintietoja ei annettu oikein.
WS98050040,64(40)-bittinen WEP   : ”Hello”
WS98050050,128(104)-bittinen WEP : ”Wirelesscomms”
WS98050060,Anna 5 tai 13 tekstimerkkiä. Esimerkki:
WS98060010,Verkkoavain ei kelpaa
WS98060020,(Heks. WEP-avain)
WS98060030,WEP-avaintietoja ei annettu oikein.
WS98060040,Anna 10 tai 26 numeroa heksadesimaalitietoa. Esimerkki:
WS98060050,64(40)-bittinen WEP   : ”71f2234aba”
WS98060060,128(104)-bittinen WEP : ”71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Lopeta asennus
WS98070020,Asennus ei ole valmis.
WS98070030,Jos lopetat tämän asennusohjelman, langatonta laitetta ei ole määritetty.
WS98070040,Jos haluat jatkaa asennusohjelmaa, napsauta ”Jatka”.
WS98070050,Jos haluat lopettaa asennusohjelman, napsauta ”Lopeta”.
WS98100010,Verkkoavain ei kelpaa
WS98100020,Salalause on 8–63 merkin pituinen ASCII-merkkijono.
WS98150010,Verkkoavain ei kelpaa
WS98150020,Kirjoittamasi verkkoavain on virheellinen.Verkkoavaimessa on oltava 5 tai 8–63 merkkiä käytössä olevan suojausmenetelmän mukaan.
WS98150030,Lisätietoja on ohjeessa.
WS98160010,USB-yhteysvirhe
WS98160020,Varmista, että USB-kaapeli on liitetty laitteeseen.
WS98160030,Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
WS99010010,OK
WS99010020,Peruuta
WS99010030,Lopeta
WS99010040,< Edellinen
WS99010050,Seuraava >
WS99010060,Ohje
WS99010070,Päivitä
WS99010090,Jatka
WS99010100,Lisäasetukset
WS99010130,Miten löydän SSID-nimeni?
WS99010140,Miten löydän verkkoavaimeni?
WS99010150,Yritä uudelleen >
WS99020100,Avoin järjestelmä
WS99020110,Jaettu avain
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Ei mitään
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,EI MITÄÄN
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
