| IP-adres configureren
| Het draadloze apparaat moet zijn ingesteld op het gebruik van een IP-adres. U kunt kiezen uit twee opties. Automatisch een IP-adres ontvangen. Gebruik deze optie als uw netwerk een DHCP-server gebruikt. Statisch IP-adres instellen. Gebruik deze optie als uw netwerk geen DHCP-server gebruikt en u het IP-adres en subnetmasker zelf wilt opgeven. Vraag uw systeembeheerder om advies als u niet zeker weet welke instellingen te gebruiken. Let op: als u de optie “Automatisch een IP-adres ontvangen” selecteert, zal het apparaat proberen een IP-adres bij een DHCP-server op te vragen. Als het apparaat niet met de DHCP-server kan communiceren omdat de DHCP-server niet beschikbaar is, of u de beveiligingsinstellingen voor het opzetten van een draadloze verbinding niet goed heeft geconfigureerd, zal het apparaat overschakelen naar een IP-adres op basis van APIPA in het bereik 169.254.0.1 t/m 169.254.255.254.