| Bruke automatisk trådløst (ett-trykk) oppsett
| Med alternativet for automatisk trådløst oppsett kan skriver-/multifunksjonsenheten motta konfigurasjonsinnstillingene for det trådløse nettverket direkte fra trådløse tilgangspunkt som støtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSSTM.
| Hvis du får problemer med oppsettet, plasserer du maskinen midlertidig nærmere det trådløse tilgangspunktet.
| Se produsentens brukerveiledning for mer informasjon om hvordan du konfigurerer det trådløse tilgangspunktet slik at det fungerer med Wi-Fi Protected Setup og AOSSTM modusene.
| Når skriver-/multifunksjonsenheten er konfigurert, kan du flytte den tilbake til et passende sted i arbeidsmiljøet ditt som ligger innenfor området til det trådløse tilgangspunktet.