WS01000010,Installationsguide til trådløs enhed
WS01000040,2.02
WS02010010,Velkommen
WS02010020,Velkommen til Installationsguide til trådløs enhed.
WS04000010,Konfiguration af IP-adresse
WS04000020,Konfigurer IP-adressen for den trådløse enhed.
WS04000030,Få en IP-adresse automatisk.
WS04000050,Indstil statisk IP-adresse
WS04000060,IP-adresse
WS04000070,Undernetmaske
WS04000080,Gateway
WS05020010,Navn på trådløst netværk
WS05020020,Konfigurer navnet på det trådløse netværk, du ønsker at knytte enheden til.
WS05020030,Navn (SSID)
WS05020040,Dette er et Ad hoc-netværk, og der er ikke noget AccessPoint.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Søger efter trådløse netværk...
WS05040010,Tilgængelige trådløse netværk
WS05040020,Vælg det SSID, du markerede på forhånd.
WS05040040,Navn (SSID)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Trådløs tilstand
WS05040070,Signal
WS05040080,AccessPoint / Base Station
WS05040090,Ad hoc -netværk
WS05040100,Selvom SSID’et (dit trådløse AccessPoint) ikke vises på listen, eller hvis det er skjult, kan du muligvis stadigvæk konfigurere det ved at klikke på knappen Avanceret.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,BEMÆRK!
WS05060020,Dette trådløse netværk er ikke sikkert. Det bruger ikke nogen sikker godkendelse og kryptering.
WS05060030,Vil du fortsætte installationen?
WS05060040,Navn (SSID):
WS06000010,Godkendelsesmetode og krypteringsmetode
WS06000020,Konfigurer godkendelsesmetoden og krypteringsmetoden.
WS06000030,Godkendelsesmetode
WS06000040,Krypteringsmetode
WS06000050,Netværksnøgle
WS06000070,Navn (SSID):
WS06000080,Intern godkendelsesmetode
WS07000010,Bekræftelse af trådløse netværksindstillinger
WS07000020,Klik på ”Næste” for at sende følgende indstillinger til enheden.
WS07000060,Kommunikationsmode
WS07000070,Infrastruktur
WS07000080,Ad hoc
WS07000090,Navn (SSID)
WS07000150,Auto
WS07000190,IP-adresse
WS07000200,Undernetmaske
WS07000210,Gateway
WS07000220,Kanal
WS07000230,Godkendelsesmetode
WS07000240,Krypteringsmetode
WS07000270,Skift IP-adresse
WS07000280,Intern godkendelsesmetode
WS08010010,Afsender indstillinger ...... Vent et øjeblik...
WS21000010,Brugergodkendelse
WS21000020,Konfigurer godkendelsesmetoden og krypteringsmetoden.
WS21000030,Navn (SSID):
WS21000040,Brugergodkendelse
WS21000050,Bruger-id
WS21000060,Brugeradgangskode
WS43000000,Konfiguration af netværksnøgle
WS43000010,Indtast din netværksnøgle, som du kontrollerede før.
WS43000020,Godkendelses- og krypteringstypen for dit trådløse netværk registreres automatisk. Du skal blot indtaste netværksnøglen.
WS44000010,Certifikatkonfiguration
WS44000020,Konfigurer klientcertifikat og servercertifikatgodkendelse.
WS44000030,Navn (SSID):
WS44000040,Klientcertifikat
WS44000050,Verificering af servercertifikat
WS44000051,Ingen verificering
WS44000052,CA-cert.
WS44000053,CA-cert. + server-id
WS44000060,Server-id
WS46000010,Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket
WS46000020,Bekræft følgende og klik Prøv igen (Retry).
WS46000230,Dit trådløse accesspoint/router kan ikke registreres. (TS-02)
WS46000240,Prøv følgende:
WS46000250,- Kontroller at du vælger det korrekte SSID (netværksnavn), og du indtaster den korrekte netværksnøgle
WS46000260,- Kontroller at dit trådløse accesspoint/router ikke anvender en yderligere sikkerhedsindstilling, så som MAC-adressefiltrering
WS46000270,- Prøv at flytte enheden tættere på dit trådløse accesspoint/router.  Når først den er tilsluttet til netværket, skulle det være muligt at flytte den tilbage til dens oprindelige placering
WS46000280,MAC-adresse:
WS46000330,Enheden kan ikke tilsluttes til dit trådløse accesspoint/router. (TS-03)
WS46000340,- Kontroller at du vælger det korrekte SSID (netværksnavn), og du indtaster den korrekte netværksnøgle
WS46000350,- Hvis ikke du kender disse oplysninger, skal vi henvise til dokumentationen til dit trådløse accesspoint/router, der blev leveret fra producenten eller leverandøren.
WS46000430,Ikke supporteret godkendelses/krypteringsmetode er registreret for dit trådløse accesspoint/router.(TS-04)
WS46000440,- Dit trådløse accesspoint/router anvender en godkendelses/krypteringsmetode, der ikke understøttes af enheden. Kontroller at du har valgt det korrekte SSID (netværksnavn)
WS46000530,Det angivne SSID og netværksnøgle er ikke korrekt.(TS-05)
WS46000540,- Kontroller at du vælger det korrekte SSID (netværksnavn), og du indtaster den korrekte netværksnøgle
WS46000630,Den angivne trådløse sikkerhedsinformation er ikke korrekt.(TS06)
WS46000640,- Kontroller den valgte godkendelses/krypteringsmetode og sikr at du indtaster den korrekte netværksnøgle
WS50000010,Installationsbekræftelse
WS50000020,De trådløse indstillinger på din computer eller dit trådløse access point registreres automatisk under installationen. Kontakt netværksadministratoren, før du slutter den trådløse enhed til et firmanetværk.
WS50000030,Kontrolleret og bekræftet
WS51000010,Registrering af aktuelle trådløse indstillinger på din computer
WS51000020,Din computers eller dit trådløse access points trådløse indstillinger er blevet registreret.
WS51000030,Navnet på det trådløse netværk er registreret (navn på trådløst access point/router):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Vil du oprette forbindelse til det trådløse netværk med disse indstillinger?
WS51000060,Ja
WS51000070,Nej
WS98050010,Ugyldig netværksnøgle
WS98050020,(ASCII WEP-nøgle)
WS98050030,Du indtastede ikke den korrekte WEP-nøgleinformation.
WS98050040,64 (40) bit WEP: "Hello"
WS98050050,128 (104) bit WEP: "Wirelesscomms"
WS98050060,Indtast 5 eller 13 teksttegn. For eksempel:
WS98060010,Ugyldig netværksnøgle
WS98060020,(Hex. WEP-nøgle)
WS98060030,Du indtastede ikke den korrekte WEP-nøgleinformation.
WS98060040,Indtast 10 eller 26 tal af hexadecimale data. For eksempel:
WS98060050,64 (40) bit WEP: "71f2234aba"
WS98060060,128 (104) bit WEP: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Afslut installation
WS98070020,Installationen er ikke gennemført.
WS98070030,Hvis du afslutter installationsprogrammet bliver den trådløse enhed ikke konfigureret.
WS98070040,Klik på ”Genoptag” for at fortsætte installationsprogrammet.
WS98070050,Klik på ”Afslut” for at afslutte installationsprogrammet.
WS98100010,Ugyldig netværksnøgle
WS98100020,Adgangskodesætningen består af en streng på 8-63 karakterer i ASCII-format.
WS98150010,Ugyldig netværksnøgle
WS98150020,Du indtastede ikke netværksnøglen korrekt.Indtast 5 eller 8-63 tegn afhængig af din sikkerhedsmetode.
WS98150030,Se Hjælp-teksten for at få flere oplysninger.
WS98160010,USB-tilslutningsfejl
WS98160020,Kontroller, at der er tilsluttet et USB-kabel til din enhed.
WS98160030,Kontroller, at enheden er tændt.
WS99010010,OK
WS99010020,Annuller
WS99010030,Afslut
WS99010040,< Tilbage
WS99010050,Næste >
WS99010060,Hjælp
WS99010070,Opdater
WS99010090,Genoptag
WS99010100,Avanceret
WS99010130,Hvor er mit SSID?
WS99010140,Hvor finder jeg min netværksnøgle?
WS99010150,Prøv igen >
WS99020100,Åbent system
WS99020110,Delt nøgle
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Ingen
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,INGEN
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
