| Utilisation de la configuration automatique sans fil (en un clic)
| L'option de configuration automatique des paramètres sans fil permet à l'imprimante/au périphérique multifonction de recevoir ses paramètres de configuration du réseau sans fil directement depuis tout point d'accès sans fil prenant en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSSTM.
| Si vous rencontrez un problème pendant la configuration, rapprochez temporairement votre appareil du point d'accès sans fil.
| Pour plus d'information sur la configuration du point d'accès sans fil pour qu'il fonctionne dans les modes Wi-Fi Protected Setup ou AOSSTM, reportez-vous au guide d'utilisation du fabricant.
| Une fois la configuration de l'imprimante/du périphérique multifonction terminée, vous pouvez replacer l'appareil dans une position pratique à portée du point d'accès sans fil dans votre environnement de travail.