| Método de autenticação e modo de encriptação
| A maior parte das redes sem fios utilizam algum tipo de definições de segurança. Estas definições de segurança definem a autenticação (como é que o dispositivo se identifica na rede) e a encriptação (como é que os dados são encriptados ao serem enviados para a rede). Se não especificar corretamente estas opções ao configurar o dispositivo sem fios, não conseguirá ligar-se à rede sem fios. Assim, deverá ter o máximo cuidado ao configurar estas opções. Consulte as informações que se seguem para ver que métodos de autenticação e de encriptação são suportados pelo dispositivo sem fios.
| Métodos de autenticação
| Sistema aberto Os dispositivos sem fios podem aceder à rede sem qualquer tipo de autenticação. Chave partilhada (apenas no modo de infraestrutura) Uma palavra passe predeterminada é partilhada por todos os dispositivos que irão aceder à rede sem fios. WPA/WPA2-PSK Uma frase-passe secreta pré-determinada é partilhada por todos os dispositivos que podem aceder à rede sem fios. Este método de autenticação permite-lhe comunicar com segurança através de um poderoso método de encriptação. WPA/WPA2-PSK só podem ser utilizados numa rede de infraestrutura sem fios. LEAP (Não disponível para alguns modelos) O Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) utiliza ID de utilizador e palavra-passe para autenticação. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (Não disponível para alguns modelos) O Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) utiliza ID de utilizador e palavra-passe para autenticação. Pode verificar o Certificado do servidor utilizando o Certificado CA. EAP-TLS (Não disponível para alguns modelos) O EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) utiliza um ID de utilizador e certificado de cliente para autenticação. Pode também verificar o certificado do servidor SSL utilizando o certificado CA.
| Métodos de autenticação internos (Não disponível para alguns modelos)
| Terá de especificar um dos métodos de autenticação internos de acordo com o que selecionou. NENHUM O MS-CHAPv2 é utilizado para Aprovisionamento e o método para EAP-FAST correspondente ao método de autenticação de segunda fase. MS-CHAPv2 O MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol versão 2) é um método de autenticação interno para EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS. GTC O GTC (Generic Token Card) é um método de autenticação interno para EAP-FAST/PEAP. MS-CHAP O MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) é um método de autenticação interno para EAP-TTLS. CHAP O CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) é um método de autenticação interno para EAP-TTLS. PAP O PAP (Password Authentication Protocol) é um método de autenticação interno para EAP-TTLS.
| Métodos de encriptação
| Nenhum Não é utilizado nenhum método de encriptação. WEP (Wired Equivalent Privacy) Os dados são transmitidos e recebidos com uma palavra passe segura à escolha do utilizador. TKIP O TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) elimina a previsibilidade sobre a qual os intrusos se poderiam apoiar para explorar os aspectos de segurança mais fracos resultantes da utilização de chaves WEP atribuídas manualmente. As chaves TKIP são geradas automaticamente e são mais longas que as chaves WEP. AES A AES (Norma de Encriptação Avançada) é uma norma de encriptação elevada autorizada Wi-Fi®. CKIP O Protocolo de Integridade da Chave original para LEAP da Cisco Systems, Inc.