| Brug af automatisk trådløs (ettryks) opsætning
| Funktionen Automatisk trådløs opsætning gør det muligt for denne printer/multifunktionsmaskine at modtage trådløse konfigurationsindstillinger direkte fra et hvilket som helst trådløst AccessPoint, der understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSSTM.
| Hvis du registrerer et problem under opsætningen, kan du midlertidigt placere maskinen tættere på det trådløse AccessPoint.
| Se producentens vejledning for at få yderligere oplysning om konfiguration af dit trådløse AccessPoint, så det kan arbejde i tilstandene Wi-Fi Protected Setup og AOSSTM.
| Når printeren/multifunktionsmaskinen er konfigureret, kan du flytte den tilbage til et praktisk sted i dit arbejdsmiljø, som er inden for dit trådløse AccessPoints rækkevidde.