WS01000010,Installationsguide för trådlösa enheter
WS01000040,2.02
WS02010010,Välkommen
WS02010020,Välkommen till installationsguiden för trådlösa enheter
WS04000010,Konfiguration av IP-adress
WS04000020,Konfigurera den trådlösa enhetens IP-adress
WS04000030,Få en IP-adress automatiskt.
WS04000050,Ställ in statisk IP-adress
WS04000060,IP-adress
WS04000070,Subnätmask
WS04000080,Gateway
WS05020010,Namn på trådlöst nätverk
WS05020020,Konfigurera namnet på det trådlösa nätverk som enheten ska kopplas till.
WS05020030,Namn (SSID)
WS05020040,Detta är ett Ad-hoc-nätverk, och det finns ingen åtkomstpunkt.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Söker efter trådlösa nätverk...
WS05040010,Tillgängliga trådlösa nätverk
WS05040020,Välj det SSID som du kontrollerade tidigare.
WS05040040,Namn (SSID)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Trådlöst läge
WS05040070,Signal
WS05040080,Åtkomstpunkt / basstation
WS05040090,Ad-hoc-nätverk
WS05040100,Om SSID (identifiering av din trådlösa åtkomstpunkt) inte visas i listan, eller om det är dolt, kan du fortfarande konfigurera det om du klickar på ”Avancerat”.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,VIKTIGT!
WS05060020,Det här trådlösa nätverket är inte säkert. Det använder ingen säker verifiering och kryptering.
WS05060030,Vill du fortsätta med installationen?
WS05060040,Namn (SSID):
WS06000010,Verifieringsmetod och Krypteringsmetod
WS06000020,Konfigurera verifieringsmetod och krypteringsmetod
WS06000030,Verifieringsmetod
WS06000040,Krypteringsmetod
WS06000050,Nätverksnyckel
WS06000070,Namn (SSID):
WS06000080,Intern autentiseringsmetod
WS07000010,Bekräftelse på inställningar för trådlöst nätverk
WS07000020,Klicka på ”Nästa” för att skicka följande inställningar till enheten
WS07000060,Kommunikationsläge
WS07000070,Infrastruktur
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Namn (SSID)
WS07000150,Auto
WS07000190,IP-adress
WS07000200,Subnätmask
WS07000210,Gateway
WS07000220,Kanal
WS07000230,Verifieringsmetod
WS07000240,Krypteringsmetod
WS07000270,Ändra IP-adress
WS07000280,Intern autentiseringsmetod
WS08010010,Skickar inställningar ...... Vänta...
WS21000010,Autentisera användare
WS21000020,Konfigurera verifieringsmetod och krypteringsmetod
WS21000030,Namn (SSID):
WS21000040,Autentisera användare
WS21000050,Användar-ID
WS21000060,Användarlösenord
WS43000000,Konfigurera nätverksnyckel
WS43000010,Ange den nätverkssäkerhetsnyckel som du kontrollerade tidigare.
WS43000020,Det trådlösa nätverkets verifieringsmetod och krypteringstyp avkänns automatiskt. Du behöver bara ange nätverksnyckeln.
WS44000010,Konfigurera certifikat
WS44000020,Konfigurera klientcertifikat och verifiera servercertifikat.
WS44000030,Namn (SSID):
WS44000040,Klientcertifikat
WS44000050,Verifiering av servercertifikat
WS44000051,Ingen verifiering
WS44000052,CA Cert.
WS44000053,CA Cert. + Server ID
WS44000060,Server-ID
WS46000010,Kan inte ansluta till nätverket
WS46000020,Bekräfta följande och klicka sedan på Försök igen.
WS46000230,Din trådlösa åtkomstpunkt/router går inte att identifiera.(TS-02)
WS46000240,Prova följande:
WS46000250,- Kontrollera att du väljer korrekt SSID (nätverksnamn) och anger korrekt nätverksnyckel
WS46000260,- Kontrollera att din trådlösa åtkomstpunkt/router inte använder några ytterligare säkerhetsinställningar, exempelvis MAC-adressfiltrering
WS46000270,- Försök flytta enheten närmare din trådlösa åtkomstpunkt/router. När den har anslutits till nätverket bör du kunna flytta tillbaka den till dess föregående placering
WS46000280,MAC-adress:
WS46000330,Enheten kan inte ansluta till din trådlösa åtkomstpunkt/router.(TS-03)
WS46000340,- Kontrollera att du väljer korrekt SSID (nätverksnamn) och anger korrekt nätverksnyckel
WS46000350,- Om du inte känner till den här informationen, hänvisa till dokumentationen från tillverkaren eller leverantören av din trådlösa åtkomstpunkt/router
WS46000430,Autentiserings/krypteringsmetod som inte stöds har identifierats på din trådlösa åtkomstpunkt/router.(TS-04)
WS46000440,- Din trådlösa åtkomstpunkt/router använder en autentiserings/krypteringsmethod som inte stöds av enheten. Kontrollera att du väljer korrekt SSID (nätverksnamn)
WS46000530,SSID och nätverksnyckel som anges är fel.(TS-05)
WS46000540,-  Kontrollera att du väljer korrekt SSID (nätverksnamn) och anger korrekt nätverksnyckel
WS46000630,Den angivna trådlösa säkerhetsinformationen är fel.(TS-06)
WS46000640,- Kontrollera den autentiserings/krypteringsmetod som du väljer och se till att du anger korrekt nätverksnyckel
WS50000010,Bekräfta installationen
WS50000020,Under installationen kommer datorns eller den trådlösa åtkomstpunktens trådlösa inställningar att identifieras. Kontakta nätverksadministratören innan en trådlös enhet ansluts till ett företagsnätverk.
WS50000030,Kontrollerat och bekräftat
WS51000010,Identifierar trådlösa nätverksinställningar på datorn
WS51000020,Datorns eller den trådlösa åtkomstpunktens trådlösa nätverksinställningar har identifierats.
WS51000030,Det trådlösa nätverkets namn har identifierats (namn på trådlös åtkomstpunkt/router):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Vill du ansluta till det trådlösa nätverket med dessa inställningar?
WS51000060,Ja
WS51000070,Nej
WS98050010,Ogiltig nätverksnyckel
WS98050020,(ASCII WEP-nyckel)
WS98050030,Du angav inte WEP-nyckelinformationen korrekt.
WS98050040,64 (40) bitar WEP: ”Hello”
WS98050050,128 (104) bitar WEP: ”Wirelesscomms”
WS98050060,Ange 5 eller 13 texttecken. Till exempel:
WS98060010,Ogiltig nätverksnyckel
WS98060020,(Hex. WEP-nyckel)
WS98060030,Du angav inte WEP-nyckelinformationen korrekt.
WS98060040,Ange 10 eller 26 hexadecimala tecken. Till exempel:
WS98060050,64 (40) bitar WEP: ”71f2234aba”
WS98060060,128 (104) bitar WEP: ”71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Avsluta installationen
WS98070020,Installationen har inte slutförts.
WS98070030,Om du avslutar installationsprogrammet blir inte den trådlösa enheten konfigurerad.
WS98070040,Fortsätt med installationsprogrammet genom att klicka på ”Fortsätt”.
WS98070050,Avsluta installationsprogrammet genom att klicka på ”Avsluta”.
WS98100010,Ogiltig nätverksnyckel
WS98100020,Lösenordsfrasen är en ASCII sträng med 8-63 tecken.
WS98150010,Ogiltig nätverksnyckel
WS98150020,Du har inte angett rätt nätverksnyckel. Skriv 5 eller 8-63 tecken beroende på säkerhetsmetoden.
WS98150030,Mer information finns i hjälptexten.
WS98160010,USB-anslutningsfel
WS98160020,Kontrollera att en USB-kabel är ansluten till enheten.
WS98160030,Kontrollera att enheten är påslagen.
WS99010010,OK
WS99010020,Avbryt
WS99010030,Avsluta
WS99010040,< Tillbaka
WS99010050,Nästa >
WS99010060,Hjälp
WS99010070,Uppdatera
WS99010090,Fortsätt
WS99010100,Avancerat
WS99010130,Var finns mitt SSID?
WS99010140,Var finns min nätverksnyckel?
WS99010150,Försök igen >
WS99020100,Öppet system
WS99020110,Delad nyckel
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Ingen
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,INGEN
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
