WS01000010,Setup Wizard voor draadloze apparaten
WS01000040,2.02
WS02010010,Welkom
WS02010020,Welkom bij de Wireless Setup Wizard
WS04000010,IP-adres configureren
WS04000020,Configureer het IP-adres van het draadloze apparaat.
WS04000030,Automatisch een IP-adres ontvangen
WS04000050,Statisch IP-adres instellen
WS04000060,IP-adres
WS04000070,Subnetmasker
WS04000080,Gateway
WS05020010,Naam draadloos netwerk
WS05020020,Configureer de naam van het draadloze netwerk waarmee het apparaat verbinding moet maken.
WS05020030,Naam (SSID)
WS05020040,Dit is een Ad-hoc netwerk en er is geen toegangspoort.
WS05020060,Kanaal
WS05030010,Zoeken naar draadloze netwerken ...
WS05040010,Beschikbare draadloze netwerken
WS05040020,Kies de SSID die u al hebt gecontroleerd.
WS05040040,Naam (SSID)
WS05040050,Kanaal
WS05040060,Draadloze modus
WS05040070,Signaal
WS05040080,Toegangspoort / Basisstation
WS05040090,Ad-hoc netwerk
WS05040100,Als de SSID (identificatie van uw draadloze toegangspunt) niet voorkomt in deze lijst of als u de SSID verbergt, kunt u deze misschien toch configureren door op de knop Geavanceerd te drukken.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,LET OP!
WS05060020,Dit draadloze netwerk is niet veilig. Er is geen beveiligde verificatie of versleuteling.
WS05060030,Wilt u toch doorgaan met de installatie?
WS05060040,Naam (SSID):
WS06000010,Verificatie en versleutelingsmodus
WS06000020,Configureer de verificatiemethode en versleutelingsmodus.
WS06000030,Verificatiemethode
WS06000040,Versleutelingsmodus
WS06000050,Netwerksleutel
WS06000070,Naam (SSID):
WS06000080,Interne verificatiemethode
WS07000010,Draadloze netwerkinstellingen bevestigen
WS07000020,Klik op "Volgende" om de volgende instellingen bij het apparaat in te dienen.
WS07000060,Communicatiemodus
WS07000070,Infrastructuur
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Naam (SSID)
WS07000150,Automatisch
WS07000190,IP-adres
WS07000200,Subnetmasker
WS07000210,Gateway
WS07000220,Kanaal
WS07000230,Verificatiemethode
WS07000240,Versleutelingsmodus
WS07000270,IP-adres wijzigen
WS07000280,Interne verificatiemethode
WS08010010,Instellingen worden ingediend ...... Even wachten a.u.b.
WS21000010,Gebruikersverificatie
WS21000020,Configureer de Verificatiemethode en versleutelingsmodus.
WS21000030,Naam (SSID):
WS21000040,Gebruikersverificatie
WS21000050,Gebruikersnaam
WS21000060,Gebruiker wachtwoord
WS43000000,Netwerksleutel configureren
WS43000010,Voer de eerder gecontroleerde netwerkbeveiligingssleutel in.
WS43000020,De verificatie en versleuteling die in uw netwerk worden gebruikt, worden automatisch gedetecteerd. U hoeft alleen maar de netwerksleutel in te voeren.
WS44000010,Certificaatconfiguratie
WS44000020,Verificatie van clientcertificaat en servercertificaat configureren.
WS44000030,Naam (SSID):
WS44000040,Clientcertificaat
WS44000050,Verificatie van servercertificaat
WS44000051,Geen verificatie
WS44000052,CA-cert.
WS44000053,CA-cert. + server-id
WS44000060,Server-id
WS46000010,Verbinding met netwerk mislukt
WS46000020,Controleer de volgende punten en klik dan op Opnieuw.
WS46000230,Uw draadloze toegangspunt/router kan niet worden gedetecteerd. (TS-02)
WS46000240,Probeer het volgende:
WS46000250,- Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd en of u de juiste netwerksleutel hebt ingevoerd
WS46000260,- Controleer of uw draadloze toegangspunt/router aanvullende beveiligingsinstellingen gebruikt, zoals filteren op MAC-adres
WS46000270,- Probeer het apparaat dichterbij uw draadloze toegangspunt/router te plaatsen.  Wanneer u eenmaal verbinding hebt met het netwerk, kunt u het daarna naar de oude locatie terugplaatsen
WS46000280,MAC-adres:
WS46000330,Het apparaat kan geen verbinding maken met uw draadloze toegangspunt/router. (TS-03)
WS46000340,- Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd en of u de juiste netwerksleutel hebt ingevoerd
WS46000350,- Als u deze gegevens niet hebt, raadpleeg dan de documentatie van de fabrikant of leverancier van uw draadloze toegangspunt/router
WS46000430,Er is een niet-ondersteunde verificatie/versleutelingsmethode gedetecteerd op uw draadloze toegangspunt/router. (TS-04)
WS46000440,- Uw draadloze toegangspunt/router gebruikt een verificatie/versleutelingsmethode die niet wordt ondersteund door het apparaat. Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd
WS46000530,De opgegeven SSID en netwerksleutel zijn onjuist. (TS-05)
WS46000540,- Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd en of u de juiste netwerksleutel hebt ingevoerd
WS46000630,De opgegeven beveiligingsgegevens voor draadloze communicatie zijn onjuist. (TS-06)
WS46000640,- Controleer de verificatie/versleutelingsmethode die u hebt geselecteerd en zorg ervoor dat u de juiste netwerksleutel hebt ingevoerd
WS50000010,Installatie bevestigen
WS50000020,Tijdens de installatie worden automatisch de draadloze instellingen op de computer of de draadloze toegangspoort gedetecteerd. Informeer eerst bij de netwerkbeheerder voordat u het draadloze apparaat verbindt met een bedrijfsnetwerk.
WS50000030,Gecontroleerd en bevestigd
WS51000010,Bestaande instellingen van draadloos netwerk op computer detecteren
WS51000020,De instellingen van het draadloze netwerk op uw computer of van de draadloze toegangspoort zijn gedetecteerd.
WS51000030,De naam van het draadloze netwerk is gedetecteerd (naam draadloze toegangspoort/router):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Wilt u op basis van deze instellingen verbinding maken met het draadloze netwerk?
WS51000060,Ja
WS51000070,Nee
WS98050010,Ongeldige netwerksleutel
WS98050020,(ASCII WEP-sleutel)
WS98050030,U hebt een fout gemaakt bij het invoeren van de gegevens van de WEP-sleutel.
WS98050040,64 (40) bits WEP   : "Hallo"
WS98050050,128 (104) bits WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,Voer 5 of 13 letters in. Bijvoorbeeld:
WS98060010,Ongeldige netwerksleutel
WS98060020,(Hex. WEP-sleutel)
WS98060030,U hebt een fout gemaakt bij het invoeren van de gegevens van de WEP-sleutel.
WS98060040,Voer 10 of 26 hexadecimale gegevens in. Bijvoorbeeld:
WS98060050,64 (40) bits WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128 (104) bits WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Installatie afsluiten
WS98070020,De installatie is niet voltooid.
WS98070030,Als u dit installatieprogramma afsluit, wordt het draadloze apparaat niet geconfigureerd.
WS98070040,Klik op "Hervatten" om dit installatieprogramma voort te zetten.
WS98070050,Klik op "Afsluiten" om dit installatieprogramma af te sluiten.
WS98100010,Ongeldige netwerksleutel
WS98100020,De wachtzin is een ASCII-tekenreeks van 8-63 tekens.
WS98150010,Ongeldige netwerksleutel
WS98150020,De ingevoerde netwerksleutel is niet correct.Voer 5 of 8 tot 63 tekens in, afhankelijk van de beveiligingsmethode.
WS98150030,Raadpleeg de Help voor meer informatie.
WS98160010,USB-verbindingsfout
WS98160020,Controleer of er een USB-kabel is aangesloten op het apparaat.
WS98160030,Controleer of het apparaat aanstaat.
WS99010010,OK
WS99010020,Annuleren
WS99010030,Afsluiten
WS99010040,< Terug
WS99010050,Volgende >
WS99010060,Help
WS99010070,Vernieuwen
WS99010090,Hervatten
WS99010100,Geavanceerd
WS99010130,Waar is mijn SSID?
WS99010140,Waar is mijn netwerksleutel?
WS99010150,Opnieuw >
WS99020100,Open systeem
WS99020110,Gedeelde sleutel
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Geen
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,GEEN
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
