WS01000010,Impostazione guidata periferica wireless
WS01000040,2.02
WS02010010,Pagina iniziale
WS02010020,Impostazione guidata wireless
WS04000010,Configurazione indirizzo IP
WS04000020,Configurare l'indirizzo IP della periferica wireless
WS04000030,Ottieni automaticamente indirizzo IP.
WS04000050,Imposta indirizzo IP statico
WS04000060,Indirizzo IP
WS04000070,Subnet mask
WS04000080,Gateway
WS05020010,Nome rete wireless
WS05020020,Configurare il nome della rete wireless a cui la periferica verrà associata.
WS05020030,Nome (SSID)
WS05020040,Questa è una rete Ad-hoc e non è presente alcun punto di accesso.
WS05020060,Canale
WS05030010,Ricerca di reti wireless in corso...
WS05040010,Reti wireless disponibili
WS05040020,Selezionare l'SSID precedentemente controllato.
WS05040040,Nome (SSID)
WS05040050,Canale
WS05040060,Modalità wireless
WS05040070,Segnale
WS05040080,Punto di accesso / Stazione base
WS05040090,Rete Ad-hoc
WS05040100,Se l'SSID (identificazione del punto di accesso wireless) non compare in questa lista, o se é nascosto, potrebbe essere comunque possibile configurarlo facendo clic sul pulsante 'Avanzate'.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ATTENZIONE.
WS05060020,Questa rete wireless non è protetta. Non vengono utilizzate autenticazione e crittografia protette.
WS05060030,Continuare l'impostazione?
WS05060040,Nome (SSID):
WS06000010,Metodo di autenticazione e modalità di crittografia
WS06000020,Configurare il metodo di autenticazione e la modalità di crittografia
WS06000030,Metodo autenticazione
WS06000040,Modalità di crittografia
WS06000050,Chiave di rete
WS06000070,Nome (SSID):
WS06000080,Metodo di autenticazione interna
WS07000010,Conferma impostazioni rete wireless
WS07000020,Fare clic su "Avanti" per inviare le seguenti impostazioni alla periferica.
WS07000060,Modalità di comunicazione
WS07000070,Infrastruttura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Nome (SSID)
WS07000150,Auto
WS07000190,Indirizzo IP
WS07000200,Subnet mask
WS07000210,Gateway
WS07000220,Canale
WS07000230,Metodo di autenticazione
WS07000240,Modalità di crittografia
WS07000270,Cambia indirizzo IP
WS07000280,Metodo di autenticazione interna
WS08010010,Invio impostazioni in corso... Attendere.
WS21000010,Autenticazione utente
WS21000020,Configurare il metodo di autenticazione e la modalità di crittografia
WS21000030,Nome (SSID):
WS21000040,Autenticazione utente
WS21000050,ID utente
WS21000060,Password utente
WS43000000,Configurazione chiave di rete
WS43000010,Immettere la chiave di protezione rete verificata precedentemente.
WS43000020,Verrà automaticamente rilevato il tipo di autenticazione e di crittografia della rete wireless. È sufficiente immettere la chiave di rete.
WS44000010,Configurazione del certificato
WS44000020,Configurare la verifica del certificato client e del certificato server.
WS44000030,Nome (SSID):
WS44000040,Certificato client
WS44000050,Verifica del certificato server
WS44000051,Nessuna verifica
WS44000052,Cert. CA
WS44000053,Cert. CA + ID server
WS44000060,ID server
WS46000010,Connessione alla rete non riuscita.
WS46000020,Conferma quanto segue e fare clic su Riprova.
WS46000230,Impossibile rilevare router/access point wireless.(TS-02)
WS46000240,Provare quanto segue:
WS46000250,- Verificare di aver selezionato l'SSID corretto (nome rete) e di aver immesso la chiave di rete corretta
WS46000260,- Verificare che il router/l'access point wireless non utilizzi impostazioni di sicurezza aggiuntive, come il filtraggio dell'indirizzo MAC
WS46000270,- Provare a spostare la periferica più vicina al router/all'access point wireless.  Una volta effettuata la connessione alla rete, si dovrebbe essere in grado di tornare alla posizione precedente
WS46000280,Indirizzo MAC:
WS46000330,Impossibile connettere la periferica più vicina al router/all'access point wireless.(TS-03)
WS46000340,- Verificare di aver selezionato l'SSID corretto (nome rete) e di aver immesso la chiave di rete corretta
WS46000350,- Se non si conoscono queste informazioni, fare riferimento alla documentazione del produttore o fornitore del router/dell'access point wireless
WS46000430,Metodo di crittografia/autenticazione non supportato rilevato sul router/sull'access point wireless.(TS-04)
WS46000440,- Il router/l'access point wireless sta usando un metodo di crittografia/autenticazione non supportato dalla periferica. Verificare di aver selezionato l'SSID corretto (nome rete)
WS46000530,L'SSID specificato e la chiave di rete non sono corretti.(TS-05)
WS46000540,- Verificare di aver selezionato l'SSID corretto (nome rete) e di aver immesso la chiave di rete corretta
WS46000630,Le informazioni di sicurezza wireless specificate non sono corrette.(TS-06)
WS46000640,- Verificare il metodo di crittografia/autenticazione selezionato e assicurarsi di aver inserito la chiave di rete corretta
WS50000010,Conferma dell'installazione
WS50000020,Durante l'installazione, le impostazioni wireless del computer o del punto di accesso wireless saranno rilevate automaticamente. Prima di collegare la periferica wireless ad una rete aziendale, chiedere conferma all'amministratore di rete.
WS50000030,Controllato e confermato
WS51000010,Rilevazione delle impostazioni di rete wireless esistenti sul computer
WS51000020,Le impostazioni di rete wireless del computer o del punto di accesso wireless sono state rilevate.
WS51000030,Il nome della rete wireless è stato rilevato (nome punto di accesso wireless/router):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Connettersi alla rete wireless usando queste impostazioni?
WS51000060,Sì
WS51000070,No
WS98050010,Chiave di rete non valida
WS98050020,(Chiave WEP ASCII)
WS98050030,Informazioni sulla chiave WEP non immesse correttamente.
WS98050040,WEP 64(40) bit: "Salve"
WS98050050,WEP 128(104) bit: "ComunicSzfili"
WS98050060,Immettere 5 o 13 caratteri di testo. Ad esempio:
WS98060010,Chiave di rete non valida
WS98060020,(Chiave WEP esadecimale)
WS98060030,Informazioni sulla chiave WEP non immesse correttamente.
WS98060040,Immettere 10 o 26 caratteri di dati esadecimali. Ad esempio:
WS98060050,WEP 64(40) bit: "71f2234aba"
WS98060060,WEP 128(104) bit: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Chiudi impostazione
WS98070020,L'impostazione non è completa.
WS98070030,Se si esce dal programma di impostazione, la periferica wireless non verrà configurata.
WS98070040,Per continuare il programma di impostazione, fare clic su "Riprendi".
WS98070050,Per uscire dal programma di impostazione, fare clic su "Esci".
WS98100010,Chiave di rete non valida
WS98100020,La frase di accesso è una stringa ASCII di 8-63 caratteri.
WS98150010,Chiave di rete non valida
WS98150020,La chiave di rete non è stata immessa correttamente.Immettere 5 o da 8 a 63 caratteri a seconda del metodo di protezione.
WS98150030,Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.
WS98160010,Errore di connessione USB
WS98160020,Verificare che il cavo USB sia collegato al dispositivo.
WS98160030,Verificare che il dispositivo sia acceso.
WS99010010,OK
WS99010020,Annulla
WS99010030,Esci
WS99010040,< Indietro
WS99010050,Avanti >
WS99010060,Guida
WS99010070,Aggiorna
WS99010090,Riprendi
WS99010100,Avanzate
WS99010130,Dove si trova l'SSID?
WS99010140,Dove si trova la chiave di rete?
WS99010150,Riprova >
WS99020100,Sistema aperto
WS99020110,Chiave condivisa
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Nessuna
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NONE
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
