| Godkendelsesmetode og krypteringsmetode
| De fleste trådløse netværk har en form for sikkerhedsindstillinger. Disse sikkerhedsindstillinger bestemmer godkendelsen (hvordan enheden identificerer sig selv på netværket) og krypteringen (hvordan data krypteres, når de sendes på netværket). Hvis du ikke angiver disse indstillinger korrekt, når du konfigurer den trådløse enhed, kan den ikke oprette forbindelse til det trådløse netværk. Derfor skal man være omhyggelig ved konfigurering af indstillingerne. Se oplysningerne nedenfor, for at se, hvilke godkendelses- og krypteringsmetoder den trådløse enhed understøtter.
| Godkendelsesmetoder
| Åbent system Trådløse enheder får adgang til netværket uden at behøve godkendelse. Delt nøgle (kun Infrastruktur-mode) En hemmelig nøgle, der er afgjort på forhånd, og som alle enheder, der vil have adgang til netværket, deler. WPA/WPA2-PSK En forudbestemt hemmelig nøgle, deles af alle enheder der ønsker adgang til det trådløse netværk. Denne godkendelsesmetode sætter dig i stand til at kommunikere sikkert ved hjælp af en stærk krypteringsmetode. WPA/WPA2-PSK må kun anvendes i et trådløst infrastrukturnetværk. LEAP (Ikke tilgængelig for visse modeller) Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) anvender bruger-id og adgangskode til godkendelse. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (Ikke tilgængelig for visse modeller) Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) anvender en bruger-id og adgangskode til godkendelse. Du kan verificere servercertifikatet vha. CA-certifikatet. EAP-TLS(Ikke tilgængelig for visse modeller) EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) anvender en bruger-id og et klientcertifikat til godkendelse. Du kan også verificere SSL-servercertifikatet vha. CA-certifikatet.
| Interne godkendelsesmetoder (Ikke tilgængelig for visse modeller)
| Du skal angive en af de interne godkendelsesmetoder i henhold til den, du har valgt. INGEN MS-CHAPv2 anvendes til klargøring, og metoden for EAP-FAST svarer til anden fase i godkendelsesmetoden. MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) er en intern godkendelsesmetode til EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS. GTC GTC (Generic Token Card) er en intern godkendelsesmetode til EAP-FAST/PEAP. MS-CHAP MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) er en intern godkendelsesmetode til EAP-TTLS. CHAP CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) er en intern godkendelsesmetode til EAP-TTLS. PAP PAP (Password Authentication Protocol) er en intern godkendelsesmetode til EAP-TTLS.
| Krypteringsmetoder
| Ingen Der bruges ingen krypteringsmetode. WEP (Wired Equivalent Privacy) Data sendes og modtages med en sikker nøgle, som brugeren har valgt. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fjerner den forudsigelighed, som uautoriserede personer kunne bruge til at udnytte sikkerhedsmæssige svagheder, der kan opstå i forbindelse med manuelt tildelte WEP-nøgler. TKIP-nøgler genereres automatisk og er længere end WEP-nøgler AES AES (Advanced Encryption Standard) er stærk Wi-Fi(R)-autoriseret krypteringsstandard. CKIP Den originale Key Integrity Protocol til LEAP fra Cisco Systems, Inc.