Vianetsintä
| Ongelman kuvaus:
1. | Langaton laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon.
2. | Ohjattu toiminto ei löytänyt langatonta verkkoa.
3. | Signaali on heikko tai joskus signaalia ei ole.
4. | (Koskee vain käyttäjiä, jotka eivät käytä USB-tai LAN-kaapelia langattoman laitteen määritysten tekemiseen.) Tein virheen langattomia asetuksia määrittäessäni, mutta kun yritän suorittaa langattoman laitteen ohjatun asennuksen uudelleen asetusten korjaamiseksi, ohjelma ei löydä mitään laitteita.
5. | Ohjattu langattoman laitteen asennusohjelma viittaa tukiasemaan. En kuitenkaan käytä verkkoyhteyteen tukiasemaa, vaan langatonta reititintä tai kytkintä.
6. | En tiedä, millaisia langattoman verkon asetuksia minun tulisi käyttää. Mitä teen?
7. | Olen määrittänyt laitteen käyttämään DHCP-palvelinta. Laite ei kuitenkaan saa IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. Se käyttää IP-osoitetta 169.254.x.x.
| Ongelman kuvaus:
1. | Langaton laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon.
Ratkaisu:
| SSID Tarkista, että olet antanut oikean verkon nimen (SSID) määrittäessäsi langattoman laitteen asetuksia. Muista, että SSID-tiedot ovat kirjainkoon tunnistavia. Jos SSID on esimerkiksi ”Langaton Verkko”, mutta annat langattoman laitteen asetuksiin nimen ”langaton verkko", laite ei saa yhteyttä verkkoon, koska ”l” ja ”v” on kirjoitettu pienellä. WEP-AVAIN Tarkista myös, että olet antanut oikean WEP/TKIP-avaimen määrittäessäsi laitteen asetuksia. Anna oikea avain ja varmista, että annat yhtä monta merkkiä kuin avaimessa, jota alunperin käytettiin langatonta verkkoa määritettäessä. Jos olet antanut väärät tiedot, suosittelemme, että palautat laitteen langattomat asetukset tehdasasetuksiin ja käynnistät Ohjatun langattoman laitteen asennuksen uudelleen. Katso lisätietoja laitteen langattomien asetusten palauttamisesta langattoman kirjoittimen/monitoimilaitteen mukana toimitetuista oppaista.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
2. | Ohjattu toiminto ei löytänyt langatonta verkkoa.
Ratkaisu:
| Jos langaton laite ei ole langattoman verkon kantoalueella, siirrä kirjoitin lähemmäksi langatonta tukiasemaa. Jos langaton laite on langattoman verkon kantoalueella, tarkista, onko langattomaan tukiasemaan määritetty SSID-verkon nimi piilotettu. Tällöin SSID-nimi on annettava manuaalisesti langattoman laitteen määrityksiä tehtäessä. Jos et tiedä, miten saat nimen selville, ota yhteys järjestelmävalvojaan, Internet-palveluntarjoajaan tai langattoman tukiaseman valmistajaan.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
3. | Signaali on heikko tai joskus signaalia ei ole.
Ratkaisu:
| Langattomien laitteiden sijoitusympäristö vaikuttaa niiden toimintaan, ja huonekalut, seinät ja lattiat voivat muuttaa langattoman laitteen ja sen käyttämän tukiaseman välisen langattoman signaalin voimakkuutta. Jos signaalin voimakkuudessa on ongelmia, kokeile parantaa signaalia siirtämällä langaton laite lähemmäs tukiasemaa.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
4. | (Koskee vain käyttäjiä, jotka eivät käytä USB-tai LAN-kaapelia langattoman laitteen määritysten tekemiseen.) Tein virheen langattomia asetuksia määrittäessäni, mutta kun yritän suorittaa langattoman laitteen ohjatun asennuksen uudelleen asetusten korjaamiseksi, ohjelma ei löydä mitään laitteita.
Ratkaisu:
| Ohjattu toiminto ei ehkä löydä langatonta laitetta, koska tietokoneen ja laitteen langattomat asetukset ovat täysin erilaiset. Kokeile palauttaa laitteen tehdasasetukset ja käynnistää ohjattu toiminto uudelleen. Katso lisätietoja laitteen langattomien tehdasasetusten palauttamisesta käyttöoppaasta.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
5. | Ohjattu langattoman laitteen asennusohjelma viittaa tukiasemaan. En kuitenkaan käytä verkkoyhteyteen tukiasemaa, vaan langatonta reititintä tai kytkintä.
Ratkaisu:
| Olemme käyttäneet yleistä termiä ”tukiasema” asioiden pitämiseksi yksinkertaisena. Korvaa ”tukiasema” oikealla termillä.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
6. | En tiedä, millaisia langattoman verkon asetuksia minun tulisi käyttää. Mitä teen?
Ratkaisu:
| Jos laitteen langattomat asetukset on määritetty väärin, se ei toimi oikein. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan, joka osaa neuvoa sinulle oikeat langattoman verkon asetukset.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
7. | Olen määrittänyt laitteen käyttämään DHCP-palvelinta. Laite ei kuitenkaan saa IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. Se käyttää IP-osoitetta 169.254.x.x.
Ratkaisu:
| Tämä viittaa siihen, että langaton laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon eikä voi hankkia IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. Tarkista, että olet antanut langattoman verkon asetukset oikein langattomaan laitteeseen ja tarkista myös, että tukiasema on määritetty päästämään laite langattomaan verkkoon.
takaisin alkuun