| Utilizzo della Configurazione Wireless Automatica (un solo clic)
| L'opzione Configurazione Wireless Automatica permette a questa periferica multifunzione/stampante di ricevere le impostazioni di configurazione di rete wireless direttamente da un qualsiasi punto di accesso wireless che supporti Wi-Fi Protected Setup e AOSSTM.
| In caso di problemi durante l'impostazione, avvicinare temporaneamente l'apparecchio al punto di accesso wireless.
| Per ulteriori informazioni sulle modalità di configurazione del punto di accesso wireless per lavorare nelle modalità Wi-Fi Protected Setup e AOSSTM fare riferimento alla guida dell'utente del produttore.
| Una volta configurata la periferica multifunzione/stampante, è possibile riportarla in una posizione comoda all'interno dell'ambiente di lavoro alla portata del punto di accesso wireless.