| Ordlista
| 802.11b eller 802.11g 802.11b-nätverk kan som mest köras med 11 Mbit per sekund. 802.11g-nätverk körs med upp till 54 Mbit per sekund. Åtkomstpunkt Kallas även för trådlös router. En åtkomstpunkt är central i trådlösa nätverk och styr deras säkerhetskonfiguration. Om du använder en åtkomstpunkt har du ett nätverk i infrastrukturläge. Ad-hoc Alla enheter kommunicerar direkt med varandra. Det finns ingen central åtkomstpunkt som styr den trådlösa nätverkskommunikationen. Den här typen av nätverk kallas även för trådlösa peer-to-peer-nätverk. APIPA APIPA (Automatic Private IP Addressing) används om nätverksenheten inte kan få en IP-adress från en DHCP-server. ASCII American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Numerisk återgivning av ett tecken. ASCII-koden för bokstaven ”A” är till exempel 65. Verifieringsmetod Den typ av trådlös verifiering som används i ditt nätverk. Kanal I trådlösa nätverk används kanaler. Varje kanal använder en egen radiofrekvens inom ett förutbestämt område. Alla trådlösa enheter i det trådlösa nätverket kommer att använda samma kanal om inte enheterna är anslutna till andra trådlösa åtkomstpunkter som fungerar som gateway till det trådlösa nätverket. DHCP En DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) tilldelar IP-adresser till nätverksenheter. DSL DSL (Digital Subscriber Line) kallas även för ADSL eller xDSL. Det är en Internetanslutning med hög hastighet. EAP EAP (Extensible Authentication Protocol) ger ett verifieringssystem för trådlösa och kopplade nätverk. EAP använder en RADIUS-server som verifierar användare i företagsnätverk innan de ges åtkomst till det trådlösa eller kopplade nätverket. Nätverkskabel (Ethernet-kabel). Den kabel som används för att ansluta enheten till det kopplade nätverket. För Ethernet-kablar används RJ45-kontakter och själva kablarna kallas även för ”straight-through”-kablar. Gateway-adress. Med en gateway-adress kan enheten kommunicera med andra enheter i olika nätverk. I allmänhet behöver du inte konfigurera en gateway-adress. HEX Förkortning av HEXADECIMAL, ett nummersystem med siffrorna 0–9 och bokstäverna A–F. Infrastruktur Alla enheter kommunicerar via en central åtkomstpunkt. Detta är den form av trådlösa nätverk som används mest. IP-adress Alla enheter i nätverket måste ha en unik adress. Denna adress kallas för en IP-adress och måste anges manuellt eller tilldelas automatiskt via en DHCP-server. En IP-adress krävs i ett TCP/IP-nätverk. LEAP LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) är ett Cisco-protokoll som används för 802.1X-verifiering i trådlösa lokala nätverk. I likhet med EAP använder LEAP en RADIUS-server som verifierar användare i företagsnätverk innan de ges åtkomst till det trådlösa eller trådbundna nätverket. MAC-adress En MAC-adress (Media Access Control) är ett unikt, 12-siffrigt nummer som tilldelas varje nätverksenhet. Nodnamn Ett unikt namn för den trådlösa enheten. Nodnamnet baseras på MAC-adressen. Signalstyrka Styrkan på den trådlösa signal som skickas mellan enheten och åtkomstpunkten under kommunikationen. Subnätmask Till en IP-adress krävs även en subnätmask. Subnätmasken anges manuellt eller tilldelas automatiskt om en DHCP-server används. En subnätmask krävs i ett TCP/IP-nätverk. SSID SSID (Service Set Identifier) kallas även för nätverksnamnet och är det namn som det trådlösa nätverket använder. I vissa trådlösa nätverk sänds inte SSID-namnet ut, i syfte att öka säkerheten. Switch Med hjälp av en switch kan flera nätverksenheter kommunicera med varandra. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eliminerar den förutsägbarhet som inkräktare skulle kunna förlita sig på för att utnyttja säkerhetsrisker som uppkommer till följd av att WEP-nycklar tilldelas manuellt. TKIP-nycklar skapas automatiskt och är längre än WEP-nycklar. Av den anledningen är de säkrare än vanliga WEP-nycklar. WEP-nyckel WEP-nyckeln (Wireless Equivalent Protocol) är en grundläggande säkerhetsfunktion i trådlösa nätverk som skyddar nätverket mot tillfällig avlyssning. En WEP-nyckel kallas även för en nätverksnyckel.