| Konfigurere IP-adresse
| Den trådløse enheten må konfigureres for å bruke en IP-adresse. Det finnes to mulige alternativer: Automatisk tildeling av IP-adresse. Bruk dette alternativet hvis nettverket ditt bruker en DHCP-server. Stille inn statisk IP-adresse. Bruk dette alternativet hvis nettverket ditt ikke bruker en DHCP-server og du ønsker å angi IP-adressen og nettverksmaskeinnstillingene manuelt. Hvis du ikke er sikker på hvilket alternativ du bør velge, rådfør det med systemadministrator. Merk: Hvis du velger alternativet "Automatisk tildeling av IP-adresse", vil din enhet prøve å hente en IP-adresse fra en DHCP-server. Hvis den ikke kan kommunisere med DHCP-serveren fordi DHCP-serveren ikke er tilgjengelig eller du ikke har konfigurert de trådløse sikkerhetsinnstillingene korrekt, vil enheten skifte til en APIPA-basert IP-adresse i området 169.254.0.1 til 169.254.255.254.