| Gebruik van Automatisch draadloos instellen (1x drukken)
| Automatisch draadloos instellen wil zeggen dat deze multifunctionele printer de instellingen voor het draadloze netwerk rechtstreeks doorkrijgt van een draadloze toegangspoort die Wi-Fi Protected Setup of AOSSTM ondersteunt.
| Als u tijdens het instellen een probleem ondervindt, zet het apparaat dan tijdelijk dichter in de buurt van de draadloze toegangspoort.
| Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor meer informatie over het configureren van de draadloze toegangspoort met Wi-Fi Protected Setup en AOSSTM.
| Nadat de multifunctionele printer goed is geconfigureerd, kunt u het op de gewenste plaats in uw werkomgeving zetten (wel binnen het bereik van de draadloze toegangspoort).