| Konfiguration des Netzwerkschlüssels
| Geben Sie den entsprechenden Netzwerkschlüssel ein und klicken Sie auf “Weiter”. Für jede Sicherheitsmethode gelten bestimmte Regeln.
| Open System/Shared Key mit WEP Dieser Schlüssel ist ein 64-Bit- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder Hexadezimal-Format eingegeben werden muss. 64 (40) Bit (ASCII): Verwendet 5 Textzeichen, z. B. "WSLAN" (Groß-/Kleinschreibung beachten). 64 (40) Bit (Hexadezimal): Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B.“71f2234aba”. 128 (104) Bit (ASCII): Verwendet 13 Textzeichen, z. B. "Wirelesscomms" (Groß-/Kleinschreibung beachten). 128 (104) Bit (Hexadezimal): Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK und TKIP oder AES Verwendet einen Pre-Shared-Schlüssel (PSK) von mindestens 8 und höchstens 63 Zeichen Länge.