| Usando a Configuração automática sem fio (one-push)
| A opção Configuração automática sem fio permite que o dispositivo de impressão/multifunção receba suas configurações de rede sem fio diretamente de qualquer ponto de acesso sem fio que ofereça suporte a Wi-Fi Protected SetupTM ou AOSSTM.
| Se você encontrar um problema durante a configuração, posicione temporariamente a sua máquina mais perto do ponto de acesso sem fio.
| Para obter mais informações sobre como configurar seu ponto de acesso sem fio para trabalhar nos modos Wi-Fi Protected SetupTM e AOSSTM, consulte o guia do usuário do fabricante.
| Depois que o dispositivo de impressão/multifunção for configurado, você poderá reposicioná-lo de volta ao local mais conveniente do seu ambiente de trabalho que esteja dentro da faixa de alcance do ponto de acesso sem fio.