| Glossario
| 802.11b o 802.11g Le reti 802.11b funzionano a una velocità massima di 11 Mbit al secondo. Le reti 802.11g funzionano a una velocità massima di 54 Mbit al secondo. APunto di accesso Anche noto come router wireless, un punto di accesso costituisce il centro della rete wireless e controlla la configurazione della protezione. Se si utilizza un punto di accesso, si dispone di una rete con modalità Infrastruttura. Ad-hoc Una periferica comunica direttamente con ciascuna altra periferica. Non è presente un punto di accesso centrale che controlla la comunicazione di rete wireless. Questo tipo di rete è anche noto come rete wireless peer-to-peer. APIPA Acronimo di Automatic Private IP Addressing. Viene utilizzato quando il computer, la stampante o la periferica multifunzione in rete non è in grado di ottenere un indirizzo IP da un server DHCP. ASCII Acronimo di American Standard Code for Information Interchange. Rappresentazione numerica di un carattere. Ad esempio, il codice ASCII per la lettera A è 65. Metodo di autenticazione Tipo di autenticazione wireless utilizzato nella rete. Canale Le reti wireless utilizzano canali. Ciascun canale utilizza una diversa frequenza radio in un intervallo predeterminato. Tutte le periferiche wireless nella rete wireless utilizzano lo stesso canale, a meno che non siano connesse ad altri punti di accesso wireless che funzionano come gateway per la rete wireless. DHCP Acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol. Un server DHCP alloca gli indirizzi IP alle periferiche di rete. DSL Acronimo di Digital Subscriber Line. Connessione Internet ad alta velocità, anche nota come ADSL o xDSL. EAP Acronimo di Extensible Authentication Protocol. Fornisce una struttura di autenticazione per reti wireless e cablate. EAP utilizza un server RADIUS, mediante cui gli utenti delle reti aziendali vengono autenticati prima che venga loro consentito di accedere alla rete wireless o cablata. Cavo di rete (Ethernet) Cavo utilizzato per collegare computer/stampante/periferica multifunzione alla rete cablata. I cavi Ethernet utilizzano connettori RJ45 e sono anche noti come cavi passanti diretti. Indirizzo gateway. Un indirizzo gateway consente la comunicazione tra le periferiche di reti diversi. In genere, non è necessario configurare un indirizzo gateway. ESA Abbreviazione di Esadecimale, un sistema di numerazione che utilizza i numeri da 0 a 9 e le lettere da A a F. Infrastruttura Ciascuna periferica comunica attraverso un punto di accesso centrale. Si tratta del tipo di rete wireless più comunemente utilizzato. Indirizzo IP Ogni periferica nella rete deve avere un indirizzo univoco. Questo indirizzo è noto come indirizzo IP e deve essere immesso manualmente o assegnato automaticamente mediante un server DHCP. Un indirizzo IP è obbligatorio in una rete TCP/IP. LEAP Acronimo di Lightweight Extensible Authentication Protocol. Protocollo Cisco utilizzato per l'autenticazione 802.1X su LAN wireless. Come EAP, LEAP utilizza un server RADIUS, mediante cui gli utenti delle reti aziendali vengono autenticati prima che venga loro consentito di accedere alla rete wireless o cablata. Indirizzo MAC Acronimo di Media Access Control. L'indirizzo MAC è un numero univoco a 12 cifre assegnato a ciascuna periferica di rete. Nome nodo Nome univoco per la periferica di stampa wireless. In genere, il nome nodo si basa sull'indirizzo MAC. Secure Easy SetupTM Una periferica compatibile con Secure Easy SetupTM può configurare automaticamente un'altra periferica wireless con le proprie impostazioni wireless. Potenza del segnale Potenza del segnale wireless tra computer/stampante/periferica multifunzione e il punto di accesso con cui viene stabilita la comunicazione. Subnet mask Un indirizzo IP richiede anche una subnet mask. La subnet mask viene immessa manualmente o assegnata automaticamente se si utilizza un server DHCP. Una subnet mask è obbligatoria in una rete TCP/IP. SSID Acronimo di Service Set Identifier. Anche noto come nome di rete, è il nome utilizzato dalla rete wireless. Per alcune reti wireless, il nome SSID non viene divulgato per maggiore protezione. Commutatore Un commutatore consente la comunicazione tra più periferiche di rete. TKIP Acronimo di Temporal Key Integrity Protocol. Questo protocollo elimina la prevedibilità utilizzata dai pirati informatici per sfruttare i punti deboli nella protezione dovuti all'uso di chiavi WEP assegnate manualmente. Le chiavi TKIP sono generate automaticamente e sono più lunghe delle chiavi WEP, quindi più sicure. Chiave WEP Acronimo di Wireless Equivalent Protocol. La chiave WEP è una funzionalità di protezione di base che protegge la rete wireless dalle intrusioni casuali. La chiave WEP è anche detta chiave di rete.