| Langattoman laitteen asennusmenetelmä
| Turvallisin tapa määrittää langattomat asetukset on laitteen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla tai kiinteään verkkoon tavallisella verkkokaapelilla. Kaapelin voi irrottaa asetusten määrittämisen jälkeen.
| Jos tulostinta/monitoimilaitetta ei voi kytkeä kiinteään verkkoon väliaikaisesti, langattomat asetukset on määritettävä ohjauspaneelin kautta Pika-asennusoppaan ohjeiden mukaan. Toinen tapa on määrittää tietokoneen langattomat asetukset (Ad-hoc) väliaikaisesti uudelleen niin, että se kykenee kommunikoimaan tulostimen/monitoimilaitteen kanssa, vaikka tämän asetuksia ei vielä ole määritetty. Tällöin tietokone on jonkin aikaa altis lähistöllä sijaitsevien, luvattomien langattomien käyttäjien toimille. Tämä menetelmä on vain kokeneille käyttäjille, sillä se edellyttää jonkin verran verkkojen teknistä tuntemusta.