| Nome da rede sem fios
| Insira o nome (SSID) da rede com que a impressora/aparelho multifunção estará associado(a). Se o dispositivo estiver se comunicando em uma rede Ad-hoc e não houver ponto de acesso, habilite a opção “Esta é uma rede Ad-hoc e não há ponto de acesso”. Se você selecionar esta opção você deve também selecionar manualmente o canal de rede que estiver usando. Se você não souber qual canal de rede está usando, consulte a documentação fornecida com seu computador e procure pelas informações sobre configurações de canal. Um firewall pessoal protege seu computador de ataques maliciosos. Se você estiver utilizando um firewall pessoal em seu computador e ele estiver impedindo que você encontre redes sem fios ou dispositivos dentro da rede sem fios, recomendamos que você desabilite temporariamente o firewall. Porém, ao desabilitar o firewall, seu computador ficará vulnerável a ataque até habilitar novamente o firewall. Por causa disto, recomendamos que você desconecte seu ponto de acesso da Internet antes de desabilitar o firewall. Para fazer isto, desconecte seu ponto de acesso do hub/switch Ethernet ao qual está conectado ou desconecte o ponto de acesso do modem DSL ou a cabo que estiver provendo sua conexão à Internet.