| Glossário
| 802.11b ou 802.11g As redes de 802.11b podem funcionar a um máximo de 11Mbits por segundo. As redes de 802.11g funcionam a até 54Mbits por segundo. Ponto de acesso Também conhecido como router sem fios, um ponto de acesso representa o núcleo da sua rede sem fios, controlando a sua configuração de segurança. Se estiver a utilizar um ponto de acesso, significa que tem uma rede no modo de infra-estrutura. Ad-hoc Cada dispositivo comunica directamente com outro. Não existe ponto de acesso central a controlar as comunicações da rede sem fios. Este tipo de rede é também designado por rede sem fios ponto-a-ponto. APIPA O protocolo Automatic Private IP Addressing (APIPA) é utilizado quando o computador/impressora ou dispositivo multifunções ligado em rede não consegue obter um endereço IP a partir do servidor DHCP. ASCII American Standard Code for Information Interchange (ASCII). A representação numérica de um carácter. Por exemplo, o código ASCII para a letra A é 65. Método de autenticação O tipo de autenticação para redes sem fios utilizado na sua rede. Canal As redes sem fios utilizam canais. Cada canal utiliza uma frequência radioeléctrica diferente, dentro de um intervalo pré-determinado. Todos os dispositivos sem fios dentro dessa rede utilizarão o mesmo canal, excepto se esses dispositivos estiverem ligados a outros pontos de acesso sem fios que funcionem como gateway para a rede sem fios. DHCP Um servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) atribui endereços IP a dispositivos de rede. DSL Digital Subscriber Line (DSL), também conhecido por ADSL ou xDSL. Uma ligação de alta velocidade à Internet. EAP Protocolo Extensible Authentication Protocol (EAP), que oferece uma estrutura de autenticação para redes sem fios e com fios. O EAP utiliza um servidor RADIUS, que autentica utilizadores em redes empresariais antes de poderem aceder à rede sem fios ou com fios. Cabo de rede (cabo Ethernet) O cabo utilizado para ligar o seu computador/impressora/dispositivo multifunções à rede com fios. Os cabos Ethernet utilizam conectores RJ45 e o cabo em si é também designado por cabo directo (straight-through). Endereço de gateway Um endereço de gateway permite ao dispositivo comunicar com outros dispositivos em diferentes redes. Geralmente, não é necessário configurar um endereço de gateway. HEX. Abreviatura de HEXADECIMAL, um sistema numérico que utiliza os números 0-9 e as letras A-F. Infra-estrutura Cada dispositivo comunica através de um ponto de acesso central. É o tipo de rede sem fios mais habitualmente utilizado. Endereço IP Cada dispositivo na rede tem de utilizar um endereço exclusivo. Este endereço é conhecido como um endereço IP e pode ser introduzido manualmente ou ser atribuído automaticamente utilizando um servidor DHCP. O endereço IP é um elemento obrigatório numa rede TCP/IP. LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) Um protocolo da Cisco utilizado para autenticação 802.1X sem redes locais (LAN) sem fios. Tal como o EAP, o LEAP utiliza um servidor RADIUS, que autentica utilizadores em redes empresariais antes de poderem aceder à rede sem fios ou com fios. Endereço MAC Um endereço Media Access Control (MAC) é um número exclusivo de 12 dígitos atribuído a cada dispositivo de rede. Nome do nó Um nome exclusivo para o dispositivo de impressão sem fios. Geralmente, o nome do nó baseia-se no endereço MAC. Secure Easy SetupTM Um dispositivo com capacidade para Secure Easy SetupTM pode configurar automaticamente outro dispositivo sem fios com as suas definições de rede sem fios. Potência do sinal A potência do sinal sem fios entre o computador/impressora/dispositivo multifunções e o ponto de acesso com o qual está a comunicar. Subnet Mask Um endereço IP necessita também de uma máscara de sub-rede. A Subnet Mask é introduzida manualmente ou atribuída automaticamente, utilizando um servidor DHCP. Uma Subnet Mask é um elemento obrigatório numa rede TCP/IP. SSID O Service Set Identifier (SSID), também referido como nome da rede, é o nome utilizado pela rede sem fios. Em algumas redes sem fios, o nome SSID não é publicitado, para aumentar a segurança. Switch Um switch permite a comunicação entre vários dispositivos de rede. TKIP O protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) remove a previsibilidade de que intrusos poderiam servir-se para explorar as fragilidades ao nível da segurança, devido à utilização de chaves WEP atribuídas manualmente. As chaves TKIP são geradas automaticamente e são mais extensas que as chaves WEP, logo, mais seguras que as chaves WEP padrão. Chave WEP A chave Wireless Equivalent Protocol (WEP) é uma funcionalidade de segurança em redes sem fios que protege a rede de eventuais intrusos. Um chave WEP é também designada por Chave de rede.