| Nombre de la red inalámbrica
| Introduzca el nombre de red (SSID) con el que se asociará la impresora/dispositivo multifunción. Si el dispositivo se está comunicando en una red Ad-hoc y no hay punto de acceso, active la opción “Ésta es una red Ad-hoc y no hay punto de acceso”. Si selecciona esta opción, también tendrá que seleccionar manualmente el canal de red que esté utilizando. Si desconoce el canal de red que está utilizando, consulte la documentación que se proporciona con su sistema y busque la información en la configuración de canales. Un cortafuegos (firewall) personal protege su sistema de ataques informáticos. Si está utilizando un cortafuegos personal en el sistema que está evitando el descubrimiento de redes inalámbricas o dispositivos dentro de la red inalámbrica, recomendamos que lo desactive temporalmente. Sin embargo, al desactivar el cortafuegos, su sistema quedará expuesto a ataques hasta que vuelva a activarlo. De este modo, recomendamos que desconecte su punto de acceso de Internet antes de desactivar el cortafuegos. Para hacerlo, desconecte su punto de acceso del conmutador/concentrador Ethernet al que está conectado o desconecte el punto de acceso del módem de cable/ADSL que le proporciona la conexión a Internet.