| Verkkoavaimen määritys
| Kirjoita verkkoavain ja napsauta Seuraava-painiketta. Kullakin suojausmenetelmällä on omat sääntönsä.
| Avoin järjestelmä / Jaettu avain ja WEP Tämä avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on annettava ASCII- tai heksadesimaalimuodossa. 64 (40) -bittinen ASCII: Tämä avain koostuu 5 tekstimerkistä, esim. WSLAN (pienet ja suuret kirjaimet erotellaan). 64 (40) -bittinen heksadesimaali: Tässä avaimessa on 10 heksadesimaalimerkkiä, esim. 7lf2234aba. 128 (104) -bittinen ASCII: Tämä avain koostuu 13 tekstimerkistä, esim. Wirelesscomms (pienet ja suuret kirjaimet erotellaan). 128 (104) -bittinen heksadesimaali: Tässä avaimessa on 26 heksadesimaalimerkkiä, esim. 7lf2234ab56cd709e5412aa2ba. WPA-PSK/WPA2-PSK ja TKIP tai AES Tässä menetelmässä käytetään Pre-Shared (PSK) -avainta, jossa on vähintään 8 ja enintään 63 merkkiä.