| Nome rete wireless
| Immettere il nome della rete (SSID) a cui sarà associata la periferica multifunzione o la stampante. Se la periferica comunica in una rete ad-hoc e non è presente alcun punto di accesso, attivare l'opzione “Questa è una rete ad-hoc e non è presente alcun punto di accesso”. Se si seleziona questa opzione è anche necessario selezionare manualmente il canale di rete in uso. Se non si sa quale canale di rete è in uso, fare riferimento alla documentazione fornita con il computer e cercare le informazioni sulle impostazioni del canale. Un firewall personale protegge il computer da attacchi nocivi. Se si utilizza un firewall personale sul computer che impedisce il rilevamento delle reti o delle periferiche wireless, è consigliabile disattivare temporaneamente il firewall. La disattivazione del firewall, tuttavia, renderà il computer suscettibile agli attacchi esterni. Per questo motivo, è consigliabile disconnettere il punto di accesso da Internet prima di disattivare il firewall. A tale fine, disconnettere il punto di accesso dallo switch/hub Ethernet a cui è connesso oppure disconnetterlo dal modem via cavo o DSL che fornisce la connessione a Internet.