| Glossário
| 802.11b ou 802.11g Redes de 802.11b podem operar com um máximo de 11Mbits por segundo. Redes de 802.11g operam em até 54Mbits por segundo. Ponto de acesso Também conhecido como um roteador sem fios, o ponto de acesso forma o coração de sua rede sem fios e controla sua configuração de segurança. Se estiver usando um ponto de acesso, você possui uma rede no modo Infra-estrutura. Ad-hoc Cada dispositivo se comunica diretamente com outro dispositivo. Há um ponto de aceso central controlando a comunicação de rede sem fios. Este tipo de rede também é conhecido como rede sem fios ponto a ponto. APIPA O endereçamento IP privado automático (APIPA - Automatic Private IP Addressing) é usado quando seu computador/impressora de rede ou aparelho multifunção não é capaz de obter um endereço IP de um servidor DHCP. ASCII Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações (ASCII - American Standard Code for Information Interchange). A representação numérica de um caractere. Por exemplo, o código ASCII para a letra A é 65. Método de autenticação O tipo de autenticação sem fios usado em sua rede. Canal As redes sem fios utilizam canais. Cada canal utiliza uma radiofreqüência diferente em uma faixa predeterminada. Todos os dispositivos sem fios dentro da rede sem fios usarão os mesmos canais a menos que aqueles dispositivos estejam conectados a outros pontos de acesso sem fios que agem como uma gateway para a rede sem fios. DHCP Um servidor de Protocolo de Configuração Dinâmica do Host (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) atribui endereços IP aos dispositivos. DSL Linha Digital de Assinatura (DSL - Digital Subscriber Line) também conhecida como ADSL ou xDSL. Uma conexão à internet de alta velocidade. EAP Protocolo de Autenticação Extensível (EAP - Extensible Authentication Protocol) que fornece uma estrutura de autenticação para redes sem fios e cabeadas. O EAP utiliza um servidor RADIUS que autentica usuários em redes corporativas antes que tenham a permissão de acessar a rede sem fios ou cabeada. Cabo de rede (cabo Ethernet) O cabo usado para conectar seu computador/impressora/aparelho multifunção à rede cabeada. Os cabos Ethernet utilizam conectores RJ45 e o cabo em si também é conhecido como um cabo direto. Endereço da Gateway Um endereço de gateway permite que o dispositivo se comunique com outros dispositivos em redes diferentes. De modo geral, você não precisa configurar um endereço de gateway. HEX Abreviatura de HEXADECIMAL, um sistema de numeração que utiliza os números de 0 a 9 e as letras de A a F. Infra-estrutura Cada dispositivo se comunica com um ponto de acesso central. Este é o tipo mais comumente usado de rede sem fios. Endereço IP Cada dispositivo na rede deve utilizar um endereço único. Este endereço é conhecido como um endereço IP e deve ser inserido manualmente ou pode ser automaticamente atribuído usando um servidor DHCP. O endereço IP é obrigatório em uma rede TCP/IP. LEAP Protocolo de Autenticação Extensível Leve (LEAP - Lightweight Extensible Authentication Protocol). Um protocolo da Cisco usado para autenticação 802.1X em redes locais sem fios. Da mesma forma que EAP, o LEAP utiliza um servidor RADIUS que autentica usuários em redes corporativas antes que tenham a permissão de acessar a rede sem fios ou cabeada. Endereço MAC Um endereço de Controle de Acesso à Mídia (MAC - Media Access Control) é um número de 12 dígitos único atribuído a cada dispositivo de rede. Nome do nó Um nome exclusivo para a impressora sem fios. De forma geral, o nome do nó é baseado no endereço MAC. "Secure Easy Setup"TM Um dispositivo habilitado para "Secure Easy Setup"TM pode configurar automaticamente um outro dispositivo sem fios com suas configurações sem fio. Intensidade do sinal A intensidade do sinal sem fio entre seu computador/impressora/aparelho multifunção e o ponto de acesso com que você está se comunicando. Máscara de sub-rede. Um endereço IP também requer uma máscara de sub-rede. A máscara de sub-rede é inserida manualmente ou atribuída automaticamente se estiver utilizando um servidor DHCP. Uma máscara de sub-rede é obrigatória em uma rede TCP/IP. SSID O Identificador de Conjunto de Serviços (SSID - Service Set Identifier), também conhecido como o nome da rede, é o nome utilizado pela sua rede sem fios. Em algumas redes sem fios, o nome SSID não é anunciado para aumentar a segurança. Switch Um switch ou comutador possibilita que vários dispositivos de rede se comuniquem entre si. TKIP O TKIP (Protocolo de Integridade Temporal de Chave) remove a previsibilidade de que intrusos possam se valer da exploração de vulnerabilidades de segurança causadas com o uso de chaves WEP atribuídas manualmente. As chaves TKIP são geradas automaticamente e são mais extensas que as chaves WEP. Conseqüentemente, elas são mais seguras que as chaves WEP padrão. Chave WEP A chave WEP (Wireless Equivalent Protocol) é um recurso de segurança sem fios que protege sua rede sem fios de curiosos casuais. A chave WEP é conhecida também como Chave de Rede.