| Automaattisen langattoman (yhden painalluksen) asennuksen käyttö
| Automaattisen langattoman asennusvaihtoehdon avulla tämä tulostin/monitoimilaite voi vastaanottaa langattoman verkon asetukset suoraan mistä tahansa langattomasta asemasta, joka tukee Wi-Fi Protected SetupTM_ tai AOSSTM_tekniikkaa.
| Jos asennuksessa esiintyy ongelmia, aseta laite väliaikaisesti lähemmäksi langatonta tukiasemaa.
| Lisätietoja langattoman tukiaseman asetusten määrittämisestä Wi-Fi Protected SetupTM_ ja AOSSTM_tiloja varten on valmistajan käyttöohjeissa.
| Kun tulostimen/monitoimilaitteen asetukset on määritetty, se voidaan siirtää takaisin sopivaan paikkaan, joka on langattoman tukiaseman kantosäteen sisällä.