| Glossar
| 802.11b oder 802.11g 802.11b Netzwerke haben einen maximalen Durchsatz von 11 Mbits pro Sekunde. 802.11g Netzwerke haben einen Durchsatz von bis zu 54 Mbits pro Sekunde. Access Point Ein Access Point, häufig auch WLAN-Router genannt, ist das Kernstück eines Wireless-Netzwerks. Über ihn werden die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk konfiguriert. Hat Ihr Netzwerk einen Access Point, so wird es im Infrastruktur-Modus betrieben. Ad-hoc Jedes Gerät kommuniziert direkt mit jedem anderen Gerät. Die Kommunikation im Wireless-Netzwerk wird nicht von einem zentralen Access Point gesteuert. Diese Art von Netzwerk wird auch als drahtloses Peer-to-Peer-Netzwerk bezeichnet. APIPA Wenn Ihr vernetzter Computer, Drucker oder Multifunktionsgerät keine IP-Adresse von einem DHCP-Server abrufen kann, wird das APIPA-Protokoll eingesetzt. ASCII American Standard Code for Information Interchange (ASCII) Ein Zeichen wird in Zahlen ausgedrückt. So ist zum Beispiel die Zahl 65 der ASCII-Code für den Buchstaben A. Authentifizierungsmethode Die in Ihrem Netzwerk verwendete Authentifizierungsmethode für drahtlose Kommunikation. Kanal Drahtlose Netzwerke nutzen Kanäle. Jeder Kanal setzt eine eigene, in einen vorgegebenen Bereich fallende Funkfrequenz ein. Alle drahtlosen Geräte in einem drahtlosen Netzwerk verwenden den gleichen Kanal, außer sie sind an andere Access Points angeschlossen, die als Gateway zum drahtlosen Netzwerk fungieren. DHCP Ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) weist vernetzten Geräten ihre IP-Adressen zu. DSL Digital Subscriber Line (DSL), auch oft ADSL oder xDSL genannt. Eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Internet. EAP EAP (Extensible Authentication Protocol) bietet einen Authentifizierungsrahmen für drahtlose und verkabelte Netzwerke. EAP setzt einen RADIUS-Server ein, der Benutzer in Unternehmensnetzwerken authentifiziert, bevor sie Zugang zu drahtlosen oder verkabelten Netzwerken erhalten. Netzwerkkabel (Ethernet-Kabel) Das Kabel, über das Ihr Computer, Drucker oder Multifunktionsgerät an Ihr Netzwerk angeschlossen ist. Ethernet-Kabel verwenden RF45-Anschlüsse; das Kabel selbst wird als geradlinig belegt bzw. straight-through bezeichnet. Gateway-Adresse Eine Gateway-Adresse erlaubt dem Gerät die Kommunikation mit anderen Geräten in verschiedenen Netzwerken. Gewöhnlich brauchen Sie keine Gateway-Adresse zu konfigurieren. HEX. Abkürzung für hexadezimal; ein Nummerierungssystem unter Verwendung der Zahlen 0-9 und der Buchstaben A-F. Infrastruktur Jedes Gerät kommuniziert über einen zentralen Access Point. Diese Art von drahtlosem Netzwerk ist am geläufigsten. IP-Adresse Jedes Gerät im Netzwerk muss eine eindeutige Adresse haben. Diese Adresse bezeichnet man als IP-Adresse. Sie muss entweder manuell eingegeben oder über einen DHCP-Server zugewiesen werden. Eine IP-Adresse ist in einem TCP/IP-Netzwerk unerlässlich. LEAP LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) ist eine Cisco-Protokoll für 802.1X Authentifizierung in WLANs. Wie EAP setzt auch LEAP einen RADIUS-Server ein, der Benutzer in Unternehmensnetzwerken authentifiziert, bevor sie Zugang zu drahtlosen oder verkabelten Netzwerken erhalten. MAC-Adresse Eine MAC-Adresse (MAC = Media Access Control) ist eine einzigartige, jedem Netzwerk zugewiesene 12-stellige Zahl. Knotenname Ein eindeutiger Name für das Wireless-Druckgerät. Gewöhnlich basiert der Knotenname auf der MAC-Adresse. Secure Easy SetupTM Ein für Secure Easy SetupTM aktiviertes Gerät kann automatisch ein anderes Wireless-Gerät mit seinen Einstellungen für die drahtlose Kommunikation konfigurieren. Signalstärke Die Stärke des Signals zur drahtlosen Kommunikation zwischen Computer, Drucker oder Multifunktionsgerät und dem jeweiligen Access Point. Subnetzmaske Jede IP-Adresse braucht eine Subnetzmaske. Die Subnetzmaske wird manuell eingegeben oder bei Verwendung eines DHCP-Server automatisch zugewiesen. Eine Subnetzmaske ist in einem TCP/IP-Netzwerk unerlässlich. SSID SSID (Service Set Identifier) ist der Name Ihres Wireless-Netzwerks. Bei manchen Wireless-Netzwerken wird der SSID-Name nicht übermittelt, um erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. Tasten Über einen Switch können mehrere vernetzte Geräte miteinander kommunizieren. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) schließt potentielle Sicherheitslücken, die Eindringlingen bei manueller Zuweisung von WEP-Schlüsseln den Zugang zum Netzwerk ermöglichen könnten. TKIP-Schlüssel werden automatisch generiert und sind länger als WEP-Schlüssel. Das macht sie sicherer als normale WEP-Keys. WEP Key Ein WEP-Key ist eine grundlegende Sicherheitsvorkehrung, die Ihr Wireless-Netzwerk vor unbefugtem Zugriff schützt. Der WEP-Key wird auch als Netzwerkschlüssel bezeichnet.