| Konfigurera nätverksnyckel
| Ange rätt nätverksnyckel och klicka på “Nästa”. Det finns olika regler för varje säkerhetsmetod.
| Öppet system/delad nyckel med WEP Nyckeln är ett 64-bitars eller 128-bitars värde som måste anges i ASCII eller hexadecimalt format. 64 (40)-bitars ASCII: Använder 5 texttecken, t.ex. “WSLAN” (skiftlägeskänsligt). 64 (40)-bitars hexadecimalt: Använder 10 tecken med hexadecimala data, t.ex. “71f2234aba”. 128 (104)-bitars ASCII: Använder 13 texttecken, t.ex. “Wirelesscomms” (skiftlägeskänsligt). 128 (104)-bitars hexadecimalt: Använder 26 tecken med hexadecimala data, t.ex. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK och TKIP eller AES Använder en i förväg delad nyckel (PSK) med 8 eller fler tecken, upp till högst 63 tecken.