| Använda automatisk trådlös inställning (en knapptryckning)
| Med alternativet för automatisk trådlös inställning kan skrivaren/multifunktionsenheten hämta inställningarna för trådlös nätverkskonfiguration direkt från en trådlös åtkomstpunkt som har stöd för Wi-Fi Protected SetupTM eller AOSSTM.
| Om du stöter på problem under inställningen kan du tillfälligt flytta maskinen närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
| Mer information om hur du konfigurerar den trådlösa åtkomstpunkten att fungera i lägena Wi-Fi Protected SetupTM och AOSSTM finns i användarhandboken från tillverkaren.
| När skrivaren/multifunktionsenheten är konfigurerad kan du flytta den till en lämplig plats som ligger inom den trådlösa åtkomstpunktens räckvidd.