| Metod för trådlös inställning
| Det säkraste sättet att konfigurera enhetens trådlösa inställningar är att ansluta den till datorn med en USB-kabel eller till ett trådbundet nätverk med en vanlig nätverkskabel. Kabeln kan tas bort när konfigurationen är klar.
| Om du inte kan ansluta skrivaren/multifunktionsenheten tillfälligt till ett kabelanslutet nätverk eller med en USB-kabel måste du tillfälligt ändra datorns trådlösa inställningar (ad-hoc) så att den kan kommunicera med den okonfigurerade skrivaren/multifunktionsenheten. Det innebär att din dator kan nås av obehöriga trådlösa användare i närheten under en kort stund. Den här metoden är bara för avancerade användare och vissa tekniska kunskaper om nätverk krävs.