| IP-adres configureren
| De draadloze printer/MFC moet zijn ingesteld op het gebruik van een IP-adres. U kunt kiezen uit twee opties. Automatisch een IP-adres ontvangen. Gebruik deze optie als uw netwerk een DHCP-server gebruikt. Statisch IP-adres instellen. Gebruik deze optie als uw netwerk geen DHCP-server gebruikt en u het IP-adres en subnetmasker zelf wilt opgeven. Vraag uw systeembeheerder om advies als u niet zeker weet welke instellingen te gebruiken. Let op: als u de optie “Automatisch een IP-adres ontvangen” selecteert, zal de printer/MFC proberen een IP-adres bij een DHCP-server op te vragen. Als het apparaat niet met de DHCP-server kan communiceren omdat de DHCP-server niet beschikbaar is of u de draadloze beveiligingsinstellingen niet goed hebt geconfigureerd, zal de printer/MFC overschakelen naar een IP-adres op basis van APIPA in het bereik 169.254.0.1 t/m 169.254.255.254.