| Namn på trådlöst nätverk
| Ange det nätverksnamn (SSID) som skrivaren/multifunktionsenheten ska associeras med. Om enheten kommunicerar i ett ad-hoc-nätverk och det inte finns någon åtkomstpunkt, aktiverar du alternativet ”Detta är ett ad-hoc-nätverk, och det finns ingen åtkomstpunkt”. Om du väljer det här alternativet måste du också manuellt ange vilken nätverkskanal du använder. Om du inte vet vilken nätverkskanal du använder finns information i dokumentationen som följde med datorn. Leta efter informationen om kanalinställningar. En personlig brandvägg skyddar datorn från obehöriga intrång. Om du använder en personlig brandvägg på datorn och den förhindrar att du hittar trådlösa nätverk eller enheter i det trådlösa nätverket, rekommenderas att du tillfälligt avaktiverar brandväggen. Genom att avaktivera brandväggen gör du dock datorn åtkomlig för intrång tills du aktiverar brandväggen igen. Därför rekommenderar vi att du kopplar bort åtkomstpunkten till Internet innan du avaktiverar brandväggen. Om du vill göra detta kopplar du bort åtkomstpunkten från Ethernet-hubben/-växeln som den är ansluten till eller kopplar bort åtkomstpunkten från DSL-linjen eller kabelmodemet som du ansluter till Internet med.