Problemen oplossen
| Description of the Problem:
1. | Het draadloze apparaat kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk.
2. | Bij het zoeken naar draadloze netwerken kon de Wizard geen draadloos netwerk vinden.
3. | Het signaal is niet sterk genoeg, of soms is er helemaal geen signaal.
4. | (Alleen voor gebruikers die hun draadloze apparaat niet configureren met een USB- of LAN-kabel.) Ik heb een fout gemaakt tijdens het configureren van de draadloze instellingen, maar als ik de Wireless Wizard opnieuw uitvoer om de juiste instellingen in te voeren, kan hij geen apparaten vinden.
5. | De Wireless Wizard verwijst naar een toegangspoort, maar ik gebruik er geen, ik gebruik een draadloze router of een switch om verbinding met mijn draadloze netwerk te maken.
6. | Ik weet niet welke draadloze netwerkinstellingen ik moet gebruiken, wat moet ik doen?
7. | Ik heb het apparaat geconfigureerd om een DHCP-server te gebruiken, maar het apparaat krijgt geen IP-adres van de DHCP-server. Het gebruikt een 169.254.x.x IP-adres.
| Description of the Problem:
1. | Het draadloze apparaat kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk.
Oplossing:
| SSID Controleer dat u tijdens het configureren van het draadloze apparaat de juiste SSID-gegevens (netwerknaam) hebt ingevoerd. Houd er rekening mee dat in de SSID-gegevens onderscheid wordt gemaakt tussen kleine letters en hoofdletters. Als uw SSID bijvoorbeeld "Draadloos Netwerk" is maar u tijdens het configureren van het apparaat "draadloos netwerk" invoert, kan het apparaat geen verbinding met het netwerk maken omdat de D en de N van "Draadloos Netwerk" geen hoofdletters zijn. PASSKEY Controleer tevens dat u tijdens het configureren van het draadloze apparaat de juiste WEP-/ TKIP-passkey hebt ingevoerd. Voer de juiste passkey in, met het juiste aantal tekens, afhankelijk van de passkey die bij het configureren van het draadloze netwerk werd gebruikt. Als u de verkeerde gegevens hebt ingevoerd, is het in beide gevallen raadzaam om de draadloze instellingen van het apparaat weer terug te zetten in de fabrieksinstellingen en de Wireless Wizard opnieuw te starten. Raadpleeg de met het draadloze apparaat meegeleverde documentatie voor meer informatie over het terugzetten van de instellingen van uw apparaat voor een draadloze verbinding.
Terug naar boven
| Description of the Problem:
2. | Bij het zoeken naar draadloze netwerken kon de Wizard geen draadloos netwerk vinden.
Oplossing:
| Als het draadloze apparaat zich buiten het draadloze bereik bevindt, moet u het apparaat dichter bij de toegangspoort zetten. Als het draadloze apparaat zich binnen het bereik van het draadloze netwerk bevindt, controleer dan of de draadloze toegangspoort misschien zo is geconfigureerd dat de SSID-netwerknaam niet wordt uitgezonden. Als de SSID verborgen blijft, moet u deze tijdens het configureren van het draadloze apparaat namelijk zelf invoeren. Als u niet weet hoe u dit moet doen, informeer dan bij uw systeembeheerder, uw internetaanbieder of de fabrikant van de draadloze toegangspoort.
Terug naar boven
| Description of the Problem:
3. | Het signaal is niet sterk genoeg, of soms is er helemaal geen signaal.
Oplossing:
| Draadloze apparaten ondervinden invloed van de omgeving waarin zij zich bevinden en meubels, muren en vloeren tussen het draadloze apparaat en de toegangspoort waarmee het apparaat probeert te communiceren, kunnen de signaalsterkte wijzigen. Bij problemen met de signaalsterkte helpt het soms als u het draadloze apparaat dichter bij de toegangspoort zet om een sterker signaal te krijgen.
Terug naar boven
| Description of the Problem:
4. | (Alleen voor gebruikers die hun draadloze apparaat niet configureren met een USB- of LAN-kabel.) Ik heb een fout gemaakt tijdens het configureren van de draadloze instellingen, maar als ik de Wireless Wizard opnieuw uitvoer om de juiste instellingen in te voeren, kan hij geen apparaten vinden.
Oplossing:
| Misschien kan de wizard uw draadloze apparaat niet vinden omdat de instellingen van uw computer en apparaat voor draadloze verbinding nu totaal verschillend zijn. Probeer op het apparaat de instellingen voor draadloze verbinding terug te zetten en start de wizard opnieuw. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor nadere informatie over het terugzetten van de instellingen in uw apparaat voor draadloze verbinding.
Terug naar boven
| Description of the Problem:
5. | De Wireless Wizard verwijst naar een toegangspoort, maar ik gebruik er geen, ik gebruik een draadloze router of een switch om verbinding met mijn draadloze netwerk te maken.
Oplossing:
| We gebruiken voor het gemak de algemene term ‘toegangspoort’. Gebruik in plaats van ‘toegangspoort’ de relevante naam voor de voorziening die u gebruikt.
Terug naar boven
| Description of the Problem:
6. | Ik weet niet welke draadloze netwerkinstellingen ik moet gebruiken, wat moet ik doen?
Oplossing:
| Als u van het apparaat de instellingen voor een draadloze verbinding niet goed configureert, zal het apparaat niet goed werken. Vraag de systeembeheerder of iemand die vertrouwd is met netwerkinstellingen voor draadloze verbinding welke instellingen u moet gebruiken.
Terug naar boven
| Description of the Problem:
7. | Ik heb het apparaat geconfigureerd om een DHCP-server te gebruiken, maar het apparaat krijgt geen IP-adres van de DHCP-server. Het gebruikt een 169.254.x.x IP-adres.
Oplossing:
| Het draadloze apparaat kan waarschijnlijk geen toegang tot het draadloze netwerk krijgen en dus geen IP-adres van de DHCP-server ontvangen. Controleer of u de netwerkinstellingen voor een draadloze verbinding goed heeft geconfigureerd op het draadloze apparaat en controleer tevens of de toegangspoort zodanig is geconfigureerd, dat het apparaat toegang tot het draadloze netwerk heeft.
Terug naar boven