| Konfiguration af certifikat.
| Klientcertifikat
| Vælg klientcertifikatet til EAP-TLS-godkendelse. Bemærk, at du først skal konfigurere certifikatet på siden ”Konfigurer certifikat” på din enheds interne webside (EWS).(Du behøver ikke at vælge klientcertifikatet, når du bruger en godkendelsesmetode bortset fra EAP-TLS).
| Verificering af servercertifikat
| Vælg verificeringsmetode til servercertifikat.(du behøver ikke at vælge verificeringsmetode, når du bruger LEAP). Ingen verificering Der er tillid til servercertifikatet uden verificering. CA-cert. Serverens certifikat, der er udstedt af CA, er verificeret af CA-certifikatet, der er installeret på denne enhed Bemærk, at du først skal konfigurere certifikatet på siden ”Konfigurer certifikat” på din enheds interne webside (EWS). CA-cert. + server-id Serverens certifikat (udstedt af CA vha. CA-certifikatet, der er installeret på denne computer) og Common Name (server-id) er verificerede. Bemærk, at du først skal konfigurere certifikatet på siden ”Konfigurer certifikat” på din enheds interne webside (EWS).
| Server-id
| Indtast server-id til verificering af servercertifikat.Server-id'en er det almindelige navn for servercertifikatet.
| Konfigurer certifikat
| Hvis du bruger et klientcertifikat eller CA-certifikat, skal du først konfigurere certifikatet på siden ”Konfigurer certifikat” på din enheds interne webside (EWS).