| Beschikbare draadloze netwerken
| Als u werkt in een omgeving met meerdere draadloze netwerken, worden op dit scherm waarschijnlijk verschillende draadloze netwerken weergegeven. Selecteer de relevante draadloze naam en klik op “Volgende”. Vraag uw systeembeheerder om advies als u niet zeker weet welk draadloos netwerk te selecteren. Wordt uw draadloze netwerk niet weergegeven, klik dan op de knop “Vernieuwen” om opnieuw naar draadloze netwerken in uw omgeving te zoeken. Als er nu nog geen draadloze netwerken worden weergegeven en u zeker weet dat de netwerknaam (SSID) niet verborgen wordt, moet u het volgende controleren:
| Controleer dat de draadloze printer/MFC aanstaat Probeer de draadloze printer/multifunctioneel apparaat dichter bij het access point van uw computer te zetten. (Alleen voor gebruikers die hun draadloze afdrukapparaat niet configureren met een USB-kabel.) Het is raadzaam om firewallsoftware die op uw computer draait tijdelijk uit te schakelen, daar de firewallsoftware wellicht voorkomt dat uw computer draadloze netwerken waarneemt. Als u de firewall tijdelijk uitschakelt, is het een goed idee om de toegangspoort tijdelijk van internet af te sluiten; dit om te voorkomen dat uw computer door kwaadaardige virussen en dergelijke wordt beschadigd.
| Hebt u de toegangspoort geconfigureerd om de SSID-naam te verbergen, klik dan op de knop “Geavanceerd” en voer de netwerknaam handmatig in. Let op: de draadloze signaalsterke is de sterkte van het draadloze signaal tussen uw printer/MFC en de toegangspoort waarmee het apparaat communiceert.